<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="16.51" y1="34.671" x2="46.6652" y2="34.671" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.6652" y1="34.671" x2="46.6652" y2="84.1758" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.6652" y1="84.1758" x2="16.51" y2="84.1758" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="84.1758" x2="16.51" y2="34.671" width="0" layer="20"/>
<text>Theremin</text>
<text>Theremin</text>
<text>brejna 2015</text>
<text>brejna 2015</text>
</plain>
<libraries>
<library name="40xx-2">
<description>&lt;b&gt;CMOS Logic Devices, 4000 Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola &lt;i&gt;CMOS LOGIC DATA&lt;/i&gt;; book, 02/88, DL131 REV 1
&lt;li&gt;http://www.elexp.com
&lt;li&gt;http://www.intersil.com
&lt;li&gt;http://www.ls3c.com.tw/product/1/COMOS.html
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0207/2V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
vertical placement&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 2 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-film">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Ceramic&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;very small capacitances: 1 - 1000pF
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="050X030_025_2">
<description>&lt;b&gt;5mm x 3mm, 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-elec">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Polar Electrolytic, Radial &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;large value capacitors: .22 - 470uF (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;often used in power supply filters
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="regulators">
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="supply library-big pads (GM-modified)">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 1 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SPST">
</package>
</packages>
</library>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="2262_TRIM">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1/4" on-board trim potentiometer</description>
</package>
<package name="16MM_CENTERMOUNT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="40xx-2" package="DIL14" value="CD4069"/>
<element name="IC2" library="40xx-2" package="DIL14" value="CD4069"/>
<element name="R1" library="resistors" package="R0207/3" value="100R"/>
<element name="C1" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="100p"/>
<element name="C2" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="C3" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="D1" library="diodes" package="DO41-3" value="1N4001"/>
<element name="REG1" library="regulators" package="TO92-" value="7805"/>
<element name="+" library="supply library-big pads (GM-modified)" package="SQUARE" value="+9V(T)"/>
<element name="-" library="supply library-big pads (GM-modified)" package="SQUARE" value="GND(T)"/>
<element name="ON/OFF" library="switches" package="SPST" value="SPST">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="resistors" package="R0207/3" value="270k"/>
<element name="R3" library="resistors" package="R0207/3" value="27k"/>
<element name="R4" library="resistors" package="R0207/3" value="270k"/>
<element name="ANTENNA" library="supply library-big pads (GM-modified)" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="resistors" package="R0207/3" value="270k"/>
<element name="R6" library="resistors" package="R0207/3" value="270k"/>
<element name="C4" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="100n"/>
<element name="R7" library="resistors" package="R0207/3" value="22k"/>
<element name="R8" library="resistors" package="R0207/3" value="22k"/>
<element name="C5" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="10n"/>
<element name="R9" library="resistors" package="R0207/3" value="270k"/>
<element name="C6" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="10n"/>
<element name="C7" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="R10" library="resistors" package="R0207/3" value="470R"/>
<element name="R11" library="resistors" package="R0207/3" value="27k"/>
<element name="OUT" library="supply library-big pads (GM-modified)" package="SQUARE" value="OUT(T)"/>
<element name="R12" library="resistors" package="R0207/3" value="270k"/>
<element name="R13" library="resistors" package="R0207/3" value="22k"/>
<element name="C8" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="100p"/>
<element name="CALIBRATION" library="potentiometers" package="2262_TRIM" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PITCH_NULL" library="potentiometers" package="16MM_CENTERMOUNT" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R14" library="resistors" package="R0207/2V" value="27k"/>
<element name="C9" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="G" library="supply library-big pads (GM-modified)" package="SQUARE" value="GND(T)"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="-" pad="1"/>
<contactref element="REG1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="G" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="ON/OFF" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="ON/OFF" pad="1"/>
<contactref element="+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="REG1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VR">
<contactref element="REG1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="PITCH_NULL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="ANTENNA" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="CALIBRATION" pad="3"/>
<contactref element="CALIBRATION" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="CALIBRATION" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="PITCH_NULL" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="PITCH_NULL" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
