<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.81" y1="26.67" x2="65.71" y2="26.67" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65.71" y1="26.67" x2="65.71" y2="50.79" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65.71" y1="50.79" x2="3.81" y2="50.79" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="50.79" x2="3.81" y2="26.67" width="0" layer="20"/>
<text>*0</text>
<text>*1</text>
<text>*3</text>
<text>*2</text>
<text>*4</text>
<text>*5</text>
<text>*6</text>
<text>*7</text>
<text>RXD</text>
<text>TXD</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>VCC</text>
<text>3.3V</text>
<text>3.3V</text>
<text>GND</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>SCK</text>
<text>GND</text>
<text>AREF</text>
<text>usb</text>
<text>Jack</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>Trevor Ford</text>
<text>Trevor Ford</text>
<text>Rev1 - 2015</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="1X08-CLEANBIG">
</package>
<package name="1X06-CLEANBIG">
</package>
<package name="1X03-CLEANBIG">
</package>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="KMR2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-jack">
<description>&lt;b&gt;Jacks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Power Connectors&lt;br&gt;
Phone Connectors&lt;br&gt;
Cinch Connectors&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SPC4077">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK 2mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt; Right Angle, Through Hole, Rated 5A at 16VDC, PC Terminals&lt;p&gt;
Source: www.spctechnology.com .. 84N1161.pdf&lt;br&gt;
Distributor: &lt;b&gt;Farnell (www.Farnell.de)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Created by Robert Siegler</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HC49U">
<description>&lt;b&gt;Crystal Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.ilsiamerica.com .. C1 IXF Series.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="logo">
<description>&lt;b&gt;Electronic logos&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="EAGLE-PLC-8MM">
<description>&lt;b&gt;EAGLE LOGO 8mm&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0805" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0805" value="0.33uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0805" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="atmel" package="TQFP32-08" value="MEGA8-AI">
<attribute name="OC_NEWARK" value="73M8863"/>
<attribute name="MPN" value="ATMEGA8-16AU"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9171371"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="linear" package="TO220V" value="7805TV">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="con-jack" package="SPC4077" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X08-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X06-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="adafruit" package="1X06-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="adafruit" package="1X03-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="adafruit" package="1X08-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="adafruit" package="1X08-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="QF1" library="crystal" package="HC49U" value="16mhz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0805" value="1k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0805" value="1k"/>
<element name="SW1" library="adafruit" package="KMR2" value="SPST_TACT-KMR2"/>
<element name="U$1" library="logo" package="EAGLE-PLC-8MM" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="QF1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="QF1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="QF1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="JP6" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="JP9" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="JP9" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="JP8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP8" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP8" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="JP9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="JP9" pad="4"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="JP9" pad="5"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="JP9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
