<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.419903125" y1="0" x2="43.80996875" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.80996875" y1="0" x2="45.39" y2="1.58003125" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="45.39" y1="1.58003125" x2="45.39" y2="11.752996875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.39" y1="11.752996875" x2="43.817996875" y2="13.325" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="43.817996875" y1="13.325" x2="1.78899375" y2="13.325" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.78899375" y1="13.325" x2="0" y2="11.53600625" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="11.53600625" x2="0" y2="1.419903125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.419903125" x2="1.419903125" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>5-15Vdc</text>
</plain>
<libraries>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SMB">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="1X01-CLEANBIG">
</package>
<package name="PANASONIC_G">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package G&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-shiua-chyuan">
<description>Telephone Jack Connectors, Earphone &amp; Headphone Jack, DC Plug&lt;p&gt;
Shiua Chyuan Precision Industrial Co Ltd&lt;br&gt;
(234) 38 BAOFU RD SEC 2 YONGHE TAIPEI TAIWAN</description>
<packages>
<package name="SCD-014-A">
<description>&lt;b&gt;Power Jack&lt;/b&gt; SCD-014-A</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="adafruit" package="C050-024X044" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PC1" library="adafruit" package="PANASONIC_G" value="47u"/>
<element name="PC2" library="adafruit" package="PANASONIC_G" value="47u"/>
<element name="D1" library="diode" package="SMB" value="M7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="linear" package="SOT223" value="NCP1117ST50T3G">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="5V" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="G" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-shiua-chyuan" package="SCD-014-A" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="PC2" pad="+"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="5V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="PC2" pad="-"/>
<contactref element="PC1" pad="-"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="G" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="PC1" pad="+"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="PWRIN">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
