<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="75.87" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="75.87" y1="0" x2="75.87" y2="63.49" width="0" layer="20"/>
<wire x1="75.87" y1="63.49" x2="0" y2="63.49" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="63.49" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HC49U70">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R2512">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="_my">
<packages>
<package name="TQFP-48">
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="adafruit" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="adafruit" package="C0805" value="18nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="adafruit" package="C0805" value="18nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="adafruit" package="C0805" value="18nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0805" value="18nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="adafruit" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="adafruit" package="C0805" value="18nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="adafruit" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="adafruit" package="C0805" value="18nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="adafruit" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="adafruit" package="C0805" value="18nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="adafruit" package="C0805" value="18nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="adafruit" package="C0805" value="18nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="adafruit" package="C0805" value="18nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="adafruit" package="C0805" value="18nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="adafruit" package="C0805" value="18nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="_my" package="TQFP-48" value="ATM90E32AS">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP_I3-" library="adafruit" package="1X01" value=""/>
<element name="JP_I3+" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP_I1-" library="adafruit" package="1X01" value=""/>
<element name="JP_I1+" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP_I2-" library="adafruit" package="1X01" value=""/>
<element name="JP_I2+" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CF1" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CF2" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CF3" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CF4" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CS" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IRQ0" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IRQ1" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PM0" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PM1" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SCLK" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SDI" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SDO" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP_U1" library="adafruit" package="1X01" value=""/>
<element name="JP_U2" library="adafruit" package="1X01" value=""/>
<element name="JP_U3" library="adafruit" package="1X01" value=""/>
<element name="JP_UN" library="adafruit" package="1X01" value=""/>
<element name="WARN" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ZX0" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ZX2" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ZX1" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OSC" library="adafruit" package="HC49U70" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R10" library="_my" package="R0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="_my" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="_my" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="_my" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="_my" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="_my" package="R0805" value="240K"/>
<element name="R17" library="_my" package="R0805" value="240K"/>
<element name="R18" library="_my" package="R0805" value="240K"/>
<element name="R19" library="_my" package="R0805" value="240K"/>
<element name="R2" library="_my" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="_my" package="R0805" value="240K"/>
<element name="R21" library="_my" package="R0805" value="240K"/>
<element name="R22" library="_my" package="R0805" value="240K"/>
<element name="R23" library="_my" package="R0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="_my" package="R0805" value="240K"/>
<element name="R26" library="_my" package="R0805" value="240K"/>
<element name="R27" library="_my" package="R0805" value="240K"/>
<element name="R28" library="_my" package="R0805" value="240K"/>
<element name="R29" library="_my" package="R0805" value="240K"/>
<element name="R3" library="_my" package="R0805" value="240K"/>
<element name="R30" library="_my" package="R0805" value="240K"/>
<element name="R31" library="_my" package="R0805" value="240K"/>
<element name="R32" library="_my" package="R0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="_my" package="R0805" value="240K"/>
<element name="R40" library="_my" package="R0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R41" library="_my" package="R0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R43" library="_my" package="R0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="_my" package="R0805" value="240K"/>
<element name="R6" library="_my" package="R0805" value="240K"/>
<element name="R7" library="_my" package="R0805" value="240K"/>
<element name="R8" library="_my" package="R0805" value="240K"/>
<element name="R9" library="_my" package="R0805" value="240K"/>
<element name="R38" library="adafruit" package="R2512" value="2.4"/>
<element name="R35" library="_my" package="R0805" value="1K"/>
<element name="R44" library="adafruit" package="R2512" value="2.4"/>
<element name="R55" library="_my" package="R0805" value="1K"/>
<element name="R51" library="adafruit" package="R2512" value="2.4"/>
<element name="R49" library="_my" package="R0805" value="1K"/>
<element name="R53" library="adafruit" package="R2512" value="2.4"/>
<element name="R47" library="_my" package="R0805" value="1K"/>
<element name="R39" library="adafruit" package="R2512" value="2.4"/>
<element name="R36" library="_my" package="R0805" value="1K"/>
<element name="R45" library="adafruit" package="R2512" value="2.4"/>
<element name="R46" library="_my" package="R0805" value="1K"/>
<element name="RESET" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VDD">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="48"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="36"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="JP_UN" pad="1"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="R53" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="44"/>
<contactref element="IC1" pad="47"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="43"/>
<contactref element="IC1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="41"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="CS" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="38"/>
<contactref element="SCLK" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="SDO" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="40"/>
<contactref element="SDI" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="PM1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="33"/>
<contactref element="PM0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="IRQ1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="IRQ0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="WARN" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="CF4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="CF3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="CF1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="CF2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="ZX2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="ZX1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="ZX0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="OSC" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="OSC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="R43" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="JP_U3" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="JP_U2" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="JP_U1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="R47" pad="1"/>
<contactref element="JP_I3-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="JP_I3+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="JP_I1-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="JP_I1+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="R53" pad="2"/>
<contactref element="R55" pad="1"/>
<contactref element="JP_I2-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="R55" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="R51" pad="1"/>
<contactref element="R49" pad="1"/>
<contactref element="JP_I2+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
