<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="11.43" y2="0" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="1.27" x2="12.7" y2="13.97" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="11.43" y1="15.24" x2="1.27" y2="15.24" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="13.97" x2="0" y2="1.27" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="13.97" x2="1.27" y2="15.24" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="11.43" y1="15.24" x2="12.7" y2="13.97" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="1.27" x2="11.43" y2="0" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0.127" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="2X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dp_devices">
<description>Dangerous Prototypes Standard PCB sizes
http://dangerousprototypes.com</description>
<packages>
<package name="M1X4">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP5" library="adafruit" package="2X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="dp_devices" package="M1X4" value="CON_HEADER_1X04"/>
<element name="J2" library="dp_devices" package="M1X4" value="CON_HEADER_1X04"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP5" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
