<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="31.43" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="31.43" x2="27.04" y2="31.43" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.04" y1="31.43" x2="27.04" y2="22.13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.04" y1="22.13" x2="38.76" y2="22.13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.76" y1="22.13" x2="38.76" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.76" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.52" y1="19.68" x2="2.52" y2="24.98" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.52" y1="24.98" x2="24.52" y2="24.98" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.52" y1="24.98" x2="24.52" y2="19.68" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.52" y1="19.68" x2="2.52" y2="19.68" width="0" layer="20"/>
<circle x="13.52" y="28.18" radius="1.45" width="0.001" layer="20"/>
<circle x="36" y="12.8" radius="1.45" width="0.001" layer="20"/>
<circle x="4.02" y="7.03" radius="1.45" width="0.001" layer="20"/>
<text>X1</text>
<text>X2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="LIBRERIE">
<packages>
<package name="CONTACT_SMD_5.4X5">
</package>
<package name="SN74LVC1GX04">
<description>OSCILLATOR DRIVER SN74LVC1GX04</description>
</package>
<package name="SJW">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X14">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="LIBRERIE" package="R0805" value="2M2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="LIBRERIE" package="R0805" value="1KOhm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="LIBRERIE" package="R0805" value="100Ohm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="LIBRERIE" package="1X14" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="LIBRERIE" package="SN74LVC1GX04" value="SN74LVC1GX04">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="LIBRERIE" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="C1" value="33pF"/>
</element>
<element name="C2" library="LIBRERIE" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="C2" value="33pF"/>
</element>
<element name="C3" library="LIBRERIE" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="LIBRERIE" package="1X14" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="LIBRERIE" package="SJW" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="LIBRERIE" package="CONTACT_SMD_5.4X5" value="CONTACT_SMD_5.4X5"/>
<element name="U$1" library="LIBRERIE" package="CONTACT_SMD_5.4X5" value="CONTACT_SMD_5.4X5"/>
</elements>
<signals>
<signal name="PTC">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SIG">
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
