<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="31.74" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="42.85" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="42.85" y1="0" x2="44.12" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="44.12" y1="1.27" x2="44.12" y2="31.74" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.12" y1="31.74" x2="42.85" y2="33.01" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="42.85" y1="33.01" x2="1.27" y2="33.01" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="33.01" x2="0" y2="31.74" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="3.81" y="15.24" drill="2.8"/>
<hole x="3.81" y="2.54" drill="2.8"/>
<hole x="3.81" y="29.21" drill="3.556"/>
<hole x="13.97" y="8.89" drill="3.556"/>
<hole x="34.29" y="8.89" drill="3.556"/>
<text>+5v</text>
<text>SCK    = Pin2</text>
<text>MISO   = Pin5</text>
<text>SSEL 1 = Pin4</text>
<text>MOSI   = Pin3</text>
<text>SSEL 2 = Pin6</text>
<text>+5v</text>
<text>GND</text>
<text>SEL</text>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>SCK</text>
<text>GND</text>
<text>Sparkfun ProMicro 5v/16MHz</text>
<text>SCK</text>
<text>MISO</text>
<text>MOSI</text>
<text>SEL</text>
<text>thinkwell
innovations
lab  c 2015</text>
<text>v001</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X09-BIG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="creativecontrol">
<packages>
<package name="PROMICRO">
<description>Sparkfun Pro Micro</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ic-package">
<description>&lt;b&gt;IC Packages an Sockets&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="RFID1" library="adafruit" package="1X09-BIG" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RFID2" library="adafruit" package="1X09-BIG" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="creativecontrol" package="PROMICRO" value="PROMICRO"/>
<element name="4050" library="ic-package" package="DIL16" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
<contactref element="RFID1" pad="1"/>
<contactref element="RFID2" pad="1"/>
<contactref element="4050" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="GND3"/>
<contactref element="RFID1" pad="2"/>
<contactref element="RFID2" pad="2"/>
<contactref element="4050" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="RFID1" pad="8"/>
<contactref element="4050" pad="10"/>
<contactref element="RFID2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="4050" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="4050" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="4050" pad="12"/>
<contactref element="RFID1" pad="6"/>
<contactref element="RFID2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="4050" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="4050" pad="15"/>
<contactref element="RFID1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="RFID1" pad="7"/>
<contactref element="RFID2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="4050" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="4050" pad="6"/>
<contactref element="RFID2" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
