<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="96.52" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="96.52" y="46.99" drill="3.2"/>
<hole x="2.54" y="46.99" drill="3.2"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="99.06" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="99.06" y1="0" x2="99.06" y2="49.53" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="99.06" y1="49.53" x2="0" y2="49.53" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="49.53" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<text>sensors</text>
<text>+5V</text>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>IN</text>
<text>3V_in</text>
<text>5V_in</text>
<text>MOSI_11
SCK_14</text>
<text>27
28</text>
<text>GND</text>
<text>A
24</text>
<text>B
25</text>
<text>C
26</text>
<text>serial1</text>
<text>serial3</text>
<text>+5</text>
<text>GND</text>
<text>CLK</text>
<text>DAT</text>
<text>SCK
14</text>
<text>+5</text>
<text>GND</text>
<text>DC
3</text>
<text>MOSI
11</text>
<text>CS
2</text>
<text>RST
4</text>
<text>SPEAKER</text>
<text>+5</text>
<text>GND</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>GND</text>
<text>+5</text>
<text>PWR</text>
<text>automotive
display and
controller
v03</text>
<text>teensy 3.1</text>
<text>MOSFETs</text>
<text>12
MISO</text>
<text>DAC
a14</text>
<text>jwmelvin</text>
<text>AGND</text>
<text>SP3232E</text>
<text>LM224</text>
<text>encoder</text>
<text>LED</text>
<text>LEDcfg</text>
<text>I2C0</text>
<text>GND</text>
<text>31</text>
<text>33</text>
<text>GND</text>
<text>+5V</text>
<text>a8</text>
<text>a10</text>
<text>a11</text>
<text>a6</text>
<text>OLED/SPI</text>
<text>SN74ACHT125</text>
<text>Rx</text>
<text>Tx</text>
<text>serial2</text>
<text>I2C1</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>GND</text>
<text>+3v3</text>
<text>GND</text>
<text>+12V</text>
<text>K</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>OBD2 IN</text>
<text>sensor gnd</text>
<text>AGND</text>
<text>GND</text>
<text>a1-23</text>
<text>a2-32</text>
<text>MISO
12</text>
<text>6
CS</text>
<text>11
MOSI</text>
<text>14
SCK</text>
<text>+5</text>
<text>DAT
CLK</text>
<text>OE_
GND</text>
<text>Rx</text>
<text>Rx</text>
<text>Tx</text>
<text>Tx</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="AL60P">
<description>&lt;b&gt;SPEAKER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO92-EBC-OVAL">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="2X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="0204/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="1X06-BIG">
</package>
<package name="E2-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.032 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD-123">
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="1X08-CLEANBIG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jwm">
<packages>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DSUB-9_TECONN">
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC-8-NARROW">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Teensy_3_Series_Board_v1.0">
<packages>
<package name="TEENSY_3.1_ALLPINS">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C3" library="adafruit" package="C025-025X050" value="0.1"/>
<element name="C4" library="adafruit" package="C025-025X050" value="0.1"/>
<element name="C5" library="adafruit" package="C025-025X050" value="0.1"/>
<element name="C6" library="adafruit" package="C025-025X050" value="0.1"/>
<element name="C7" library="adafruit" package="C025-025X050" value="0.1"/>
<element name="JP1" library="jwm" package="2X03" value="MOSFETS"/>
<element name="JP3" library="adafruit" package="2X04" value="OLED">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SP1" library="adafruit" package="AL60P" value="SPEAKER/AL60P"/>
<element name="T1" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2222">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="Teensy_3_Series_Board_v1.0" package="TEENSY_3.1_ALLPINS" value="TEENSY_3.1_ALL_PINS_AND_PADS"/>
<element name="U$3" library="jwm" package="DIL14" value="LM224">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="jwm" package="DIL16" value="SP3232E">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$5" library="jwm" package="DSUB-9_TECONN" value="D-SUB_DE9-MH"/>
<element name="U$6" library="jwm" package="DSUB-9_TECONN" value="D-SUB_DE9-MH"/>
<element name="R1" library="adafruit" package="0204/7" value="180k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="0204/5" value="330k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="0204/7" value="180k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="0204/5" value="330k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="0204/7" value="180k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="adafruit" package="0204/5" value="330k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="adafruit" package="0204/7" value="180k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="adafruit" package="0204/5" value="330k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="adafruit" package="1X06-BIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="adafruit" package="1X06-BIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="adafruit" package="1X06-BIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="adafruit" package="1X06-BIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="adafruit" package="2X04" value="I2C">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="adafruit" package="R0805" value="4k7">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="adafruit" package="R0805" value="4k7">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="jwm" package="1X02" value="PWR"/>
<element name="C8" library="adafruit" package="C025-025X050" value="0.1"/>
<element name="R11" library="adafruit" package="0204/7" value="120">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP10" library="jwm" package="1X04" value="Encoder">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP11" library="jwm" package="1X04" value="LED">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP12" library="adafruit" package="2X04" value="LEDcfg">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="adafruit" package="E2-5" value="1uF"/>
<element name="C10" library="adafruit" package="E2,5-6" value="1uF"/>
<element name="C11" library="adafruit" package="C025-025X050" value="0.1"/>
<element name="C12" library="adafruit" package="C025-025X050" value="0.1"/>
<element name="C13" library="adafruit" package="C025-025X050" value="0.1"/>
<element name="R13" library="adafruit" package="R0805" value="180k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R14" library="adafruit" package="R0805" value="330k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="adafruit" package="R0805" value="180k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R16" library="adafruit" package="R0805" value="330k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP15" library="jwm" package="1X02" value="AGND">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP17" library="jwm" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="adafruit" package="E2,5-6" value="1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$7" library="jwm" package="DIL14" value="SN74AHCT125">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="adafruit" package="C025-025X050" value="0.1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP18" library="adafruit" package="1X03" value="UART2">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="adafruit" package="R0805" value="4k7">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="adafruit" package="R0805" value="4k7">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="jwm" package="1X04" value="I2C1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C025-025X050" value="0.1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="jwm" package="SOIC-8-NARROW" value="MC33660"/>
<element name="JP13" library="jwm" package="1X04" value="LED">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="adafruit" package="SOD-123" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="adafruit" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="adafruit" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP14" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP16" library="adafruit" package="1X08-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="adafruit" package="E2,5-5" value="1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND2"/>
<contactref element="T1" pad="E"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="P$5"/>
<contactref element="U$6" pad="P$5"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="U$3" pad="11"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="JP8" pad="3"/>
<contactref element="JP8" pad="4"/>
<contactref element="JP9" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="JP10" pad="1"/>
<contactref element="JP11" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="JP15" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="-"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="JP18" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP17" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="JP13" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="JP14" pad="1"/>
<contactref element="JP16" pad="6"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
<contactref element="U$7" pad="7"/>
<contactref element="JP12" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="U$1" pad="VBAT"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="U$1" pad="AREF"/>
</signal>
<signal name="VUSB">
<contactref element="U$1" pad="VUSB"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U$1" pad="3.3V"/>
<contactref element="U$1" pad="3.3V2"/>
<contactref element="U$1" pad="3.3V1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="16"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$7"/>
<contactref element="U$2" pad="P$8"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="SP1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="JP11" pad="1"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="U$1" pad="VIN"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="JP6" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="JP7" pad="5"/>
<contactref element="C15" pad="+"/>
<contactref element="U$7" pad="14"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="JP16" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SP1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$4" pad="6"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$4" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="0"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="JP18" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$4" pad="13"/>
<contactref element="U$5" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$6" pad="P$2"/>
<contactref element="U$4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$1" pad="14/A0"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP12" pad="2"/>
<contactref element="JP16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$4" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$4" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="23/A9"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$1" pad="32"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$1" pad="16/A2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$1" pad="15/A1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="20/A6"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U$3" pad="9"/>
<contactref element="U$3" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="A10"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="JP6" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="JP7" pad="4"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="T1" pad="B"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP12" pad="1"/>
<contactref element="JP16" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$1" pad="24"/>
<contactref element="JP10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="U$1" pad="25"/>
<contactref element="JP10" pad="3"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="U$1" pad="26"/>
<contactref element="JP10" pad="4"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="JP12" pad="4"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="JP12" pad="3"/>
<contactref element="U$7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="JP12" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="U$1" pad="28"/>
<contactref element="JP12" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="JP8" pad="6"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="JP8" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="19/A5"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="JP8" pad="8"/>
<contactref element="JP8" pad="7"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="18/A4"/>
</signal>
<signal name="N$44">
</signal>
<signal name="N$45">
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="U$1" pad="29"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="U$1" pad="30"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="U$1" pad="31"/>
<contactref element="JP16" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="U$1" pad="33"/>
<contactref element="JP16" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="U$1" pad="AGND"/>
<contactref element="JP15" pad="2"/>
<contactref element="JP14" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP16" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="U$1" pad="A14"/>
<contactref element="JP17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="U$4" pad="7"/>
<contactref element="U$6" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="U$5" pad="P$3"/>
<contactref element="U$4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="U$7" pad="3"/>
<contactref element="JP11" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="U$7" pad="6"/>
<contactref element="JP11" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="JP18" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="22/A8"/>
<contactref element="U$3" pad="13"/>
<contactref element="U$3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="A11"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
<contactref element="JP13" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="JP13" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="JP7" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="JP6" pad="6"/>
<contactref element="JP5" pad="6"/>
<contactref element="JP14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="JP16" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="U$7" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="4"/>
<contactref element="JP12" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
