<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="13.335" y1="7.62" x2="41.58" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.58" y1="7.62" x2="41.58" y2="27.93" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.58" y1="27.93" x2="13.335" y2="27.93" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.335" y1="27.93" x2="13.335" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
<text>vcc</text>
<text>gnd</text>
<text>gnd</text>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-us">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with US Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jays">
<packages>
<package name="1X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="74xx-us" package="DIL16" value="74LS595N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="jays" package="1X10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="jays" package="1X10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OE" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="OE" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="OE" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
