<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="17.145" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="20.955" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.955" y1="0" x2="22.225" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="22.225" y1="1.27" x2="22.225" y2="17.145" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.225" y1="17.145" x2="20.955" y2="18.415" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="20.955" y1="18.415" x2="1.27" y2="18.415" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="18.415" x2="0" y2="17.145" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>ATtinyX5
Breadboard
RC v1.0</text>
<text>open
source</text>
<text>CC BY-SA 4.0
sd 02/15</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="_jc">
<packages>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="D0805A">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ohw-logo">
<packages>
<package name="OSHW_8X100_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="dp_devices">
<description>Dangerous Prototypes Standard PCB sizes
http://dangerousprototypes.com</description>
<packages>
<package name="M1X3">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="atmel" package="DIL08" value="ATtinyX5">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="_jc" package="M0805" value="10µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="_jc" package="M0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="_jc" package="M0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="_jc" package="M0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="_jc" package="D0805A" value="LTST-C171KYKT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LOGO1" library="ohw-logo" package="OSHW_8X100_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_8MILX0100-NT"/>
<element name="RC1" library="dp_devices" package="M1X3" value="CON_HEADER_1X03-PTH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RC2" library="dp_devices" package="M1X3" value="CON_HEADER_1X03-PTH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RC3" library="dp_devices" package="M1X3" value="CON_HEADER_1X03-PTH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RC4" library="dp_devices" package="M1X3" value="CON_HEADER_1X03-PTH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RC0" library="dp_devices" package="M1X3" value="CON_HEADER_1X03-PTH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="RC1" pad="3"/>
<contactref element="RC3" pad="3"/>
<contactref element="RC2" pad="3"/>
<contactref element="RC4" pad="3"/>
<contactref element="RC0" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="RC0" pad="2"/>
<contactref element="RC2" pad="2"/>
<contactref element="RC4" pad="2"/>
<contactref element="RC1" pad="2"/>
<contactref element="RC3" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="/RESET">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="RC4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="RC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="RC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="RC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="RC0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
