<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="ref-packages">
<description>&lt;b&gt;Reference Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C369-1">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.3 mm</description>
</package>
<package name="TO92-LINE">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ref-packages-longpad">
<description>&lt;b&gt;Reference Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="D/7343-31W">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET D / EIA 7343-21&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET V / EIA 7343-20, KEMET X / EIA 7343-43 Wafe solder</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,54/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R2" library="ref-packages" package="0204/7" value="12k"/>
<element name="R1" library="ref-packages" package="0204/7" value="1.8"/>
<element name="Q1" library="ref-packages" package="C369-1" value=""/>
<element name="Q2" library="ref-packages" package="TO92-LINE" value=""/>
<element name="R3" library="ref-packages" package="0207/7" value="3k"/>
<element name="C1" library="ref-packages-longpad" package="D/7343-31W" value="100uF"/>
<element name="C2" library="ref-packages-longpad" package="D/7343-31W" value="100uF"/>
<element name="V_IN" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="GND" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="VCC" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="CONTROL" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="OUT" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="G"/>
</signal>
<signal name="S$5">
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="Q2">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="S"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="V_IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="OUT" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="D"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="CONTROL" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
