<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="38.1" x2="33.96" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.96" y1="38.1" x2="33.96" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.96" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<text>A5</text>
<text>A0</text>
<hole x="3.81" y="43.18" drill="2.9972"/>
<hole x="29.21" y="43.18" drill="2.9972"/>
<hole x="31.75" y="77.47" drill="2.9972"/>
<text>TeensySynth v1.0</text>
<text>JimMadeThis</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Teensy3.0">
<packages>
<package name="TEENSY_3.0_BASIC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-sil">
<description>&lt;b&gt;Resistors in Single Inline Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SIL6">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="solpad">
<description>&lt;b&gt;Solder Pads/Test Points&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LSP10">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.0 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="Teensy3.0" package="TEENSY_3.0_BASIC" value="Teensy3.1">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit" package="LED5MM" value="">
<attribute name="MPN" value="C566C-BFS-CS0W0451"/>
<attribute name="MF" value="CREE"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1855546"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="15K" library="resistor-sil" package="SIL6" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="E3,5-8" value="10uf">
<attribute name="MPN" value="100PK10MEFC5X11"/>
<attribute name="MF" value="RUBYCON"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="2346533"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="0204/7" value="75k">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="OUT" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="GND" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3V3" library="adafruit" package="1X01" value=""/>
<element name="G" library="adafruit" package="1X01" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VIN">
<contactref element="IC1" pad="VIN"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="IC1" pad="VBAT"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="15K" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="15K" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="15K" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="20/A6"/>
<contactref element="15K" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="RESET"/>
<contactref element="15K" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="GND"/>
<contactref element="IC1" pad="GND1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="15K" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="14/A0"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="15/A1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="16/A2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="17/A3"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="18/A4"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="19/A5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="G" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="AGND"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="3V3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3.3V"/>
<contactref element="IC1" pad="3.3V1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
