<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="19.558" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.558" y1="0" x2="19.558" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.558" y1="19.05" x2="0" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19.05" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>CLK</text>
<text>CS</text>
<text>3V3</text>
<text>OUT</text>
<text>RDY</text>
<text>GND</text>
<text>*</text>
<text>REMOTE LIGHT V1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="CT6032">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0204/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="2X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X02">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B1,27">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="GVI">
<packages>
<package name="TSSOP16">
</package>
<package name="LOGO-M">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C11" library="rcl" package="C0805" value="2.2p">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="CT6032" value="10u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="linear" package="SO08" value="LMV722M">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="adafruit" package="2X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="SparkFun" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="resistor" package="M0805" value="2.2k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B1" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B2" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="GVI" package="TSSOP16" value="AD5235">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="GVI" package="LOGO-M" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="3V3">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C13" pad="+"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="W1">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CS">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RDY">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="B1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="W2">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B2">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="B2" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
