<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="20" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20" x2="20" y2="20" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20" y1="20" x2="20" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="20" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>RED</text>
<text>BLACK</text>
</plain>
<libraries>
<library name="lan_v3">
<packages>
<package name="LED_">
</package>
<package name="HDR_1X02">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="lan_v3" package="LED_" value="LED_XLAMP_ML-E">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="lan_v3" package="HDR_1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="CATHODE">
<contactref element="LED1" pad="C@1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C@2"/>
</signal>
<signal name="ANODE">
<contactref element="LED1" pad="A@1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A@2"/>
</signal>
<signal name="THERMAL">
<contactref element="LED1" pad="THERMAL"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
