<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="55" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="57" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57" y1="0" x2="57" y2="55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57" y1="55" x2="0" y2="55" width="0" layer="20"/>
<text>Arduino RT Solder Station</text>
<text>(c) DC3MKB</text>
<text>v1.4</text>
<hole x="2.54" y="46.99" drill="3.1"/>
<hole x="2.54" y="19.05" drill="3.1"/>
<hole x="54.61" y="52.07" drill="3.1"/>
<hole x="53.34" y="3.81" drill="3.1"/>
<text>GND</text>
<text>STDBY</text>
<text>GND</text>
<text>POW</text>
<text>+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="burr-brown">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="discrete">
<packages>
<package name="0805_REFLOW">
</package>
</packages>
</library>
<library name="bsn20">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="7seg_kingbright_SA36GWA">
<packages>
<package name="SA36-11GWA">
</package>
</packages>
</library>
<library name="solpad">
<packages>
<package name="LSP10">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.0 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switches">
<packages>
<package name="PUSHBUTTON">
</package>
</packages>
</library>
<library name="IRF74xx">
<packages>
<package name="SO8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="arduino">
<packages>
<package name="ARDUINO">
<description>Use straight headers (2 6-pin and 2 8-pin) to connect to an Arduino</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="alvarop-lib">
<packages>
<package name="35RASMT2BHNTRX">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="burr-brown" package="SO08" value="OPA336U">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="68K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="5K6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="bsn20" package="SOT23" value="BSN20">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="7seg_kingbright_SA36GWA" package="SA36-11GWA" value="SC36-11GWA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T3" library="bsn20" package="SOT23" value="BSN20">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="7seg_kingbright_SA36GWA" package="SA36-11GWA" value="SC36-11GWA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T4" library="bsn20" package="SOT23" value="BSN20">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D0" library="7seg_kingbright_SA36GWA" package="SA36-11GWA" value="SC36-11GWA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T5" library="bsn20" package="SOT23" value="BSN20">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="switches" package="PUSHBUTTON" value="PUSHBUTTON">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW2" library="switches" package="PUSHBUTTON" value="PUSHBUTTON">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R17" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="5K6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X6" library="solpad" package="LSP10" value="HEATER">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X7" library="solpad" package="LSP10" value="HEATER">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="IRF74xx" package="SO8" value="IRF7416">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X8" library="solpad" package="LSP10" value="HEATER">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X9" library="solpad" package="LSP10" value="GND">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="discrete" package="0805_REFLOW" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ARDUINO1" library="arduino" package="ARDUINO" value="ARDUINO"/>
<element name="X1" library="alvarop-lib" package="35RASMT2BHNTRX" value="35RASMT2BHNTRX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DGND">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="2"/>
<contactref element="T5" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="1A"/>
<contactref element="SW1" pad="1B"/>
<contactref element="SW2" pad="1A"/>
<contactref element="SW2" pad="1B"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="X7" pad="MP"/>
<contactref element="X9" pad="MP"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="GND"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="GND2"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="GND3"/>
<contactref element="X1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="5V"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SENSOR">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="HEATER">
<contactref element="T1" pad="5"/>
<contactref element="T1" pad="6"/>
<contactref element="T1" pad="7"/>
<contactref element="T1" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="POW">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="X8" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="T3" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A">
<contactref element="D2" pad="10"/>
<contactref element="D1" pad="10"/>
<contactref element="D0" pad="10"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="D2" pad="9"/>
<contactref element="D1" pad="9"/>
<contactref element="D0" pad="9"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C">
<contactref element="D2" pad="8"/>
<contactref element="D1" pad="8"/>
<contactref element="D0" pad="8"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D">
<contactref element="D2" pad="5"/>
<contactref element="D1" pad="5"/>
<contactref element="D0" pad="5"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="E">
<contactref element="D2" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="4"/>
<contactref element="D0" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="F">
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="D0" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="G">
<contactref element="D2" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="D0" pad="3"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DP">
<contactref element="D2" pad="7"/>
<contactref element="D1" pad="7"/>
<contactref element="D0" pad="7"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="T4" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="T5" pad="3"/>
<contactref element="D0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SEL0">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="HEATER_PWM">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="03"/>
</signal>
<signal name="SEL2">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="09"/>
</signal>
<signal name="SEL1">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="T3" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="T4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="T5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BUT1">
<contactref element="SW1" pad="2B"/>
<contactref element="SW1" pad="2A"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="BUT2">
<contactref element="SW2" pad="2B"/>
<contactref element="SW2" pad="2A"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="08"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="07"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="06"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="05"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="04"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="02"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="HEAT_LED">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="0"/>
</signal>
<signal name="STDBY_SW">
<contactref element="X6" pad="MP"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
