<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="55.55" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.55" y1="0" x2="55.55" y2="23.925103125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.55" y1="23.925103125" x2="53.291353125" y2="26.18375" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="53.291353125" y1="26.18375" x2="2.281209375" y2="26.18375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.281209375" y1="26.18375" x2="0" y2="23.902540625" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="23.902540625" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>S J  E F F E C T S</text>
<text>T E Q U I L A
 B U Z Z</text>
<text>I</text>
<text>V</text>
<text>G</text>
<text>O</text>
<text>REV B</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mb_trans">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;small signal amps (e.g., 2N508x)
&lt;li&gt;switching transistors (e.g., 2N2222, 2N390x)
&lt;li&gt;JFETs (e.g., J201, 2N3819, 2N5457)
&lt;li&gt;MOSFETs (e.g., BS170, BS250)
&lt;li&gt;mostly copied from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MB12_potentiometers">
<packages>
<package name="16MM_CENTERMOUNT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SJR_Test">
<packages>
<package name="I/O_ARRAY_2.MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MB12_switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SPDT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MB12_capacitors-elec">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Polar Electrolytic, Radial &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;large value capacitors: .22 - 470uF (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;often used in power supply filters
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MB2014_capacitors-film">
<packages>
<package name="050X030_025">
<description>&lt;b&gt;5mm x 3mm, 2.5mm lead spacing
&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MB2014_resistors">
<packages>
<package name="R0207/2V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
vertical placement&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 2 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MB2014_diodes">
<packages>
<package name="DO41-2">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="MB2014_resistors" package="R0207/2V" value="470K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="mb_trans" package="TO92-" value="2N3904">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="mb_trans" package="TO92-" value="2N3904">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q3" library="mb_trans" package="TO92-" value="2N3904">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="MB2014_capacitors-film" package="050X030_025" value="47n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="MB2014_resistors" package="R0207/2V" value="470K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="MB2014_capacitors-film" package="050X030_025" value="47n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="MB2014_capacitors-film" package="050X030_025" value="2n2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="MB2014_resistors" package="R0207/2V" value="470K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="MB2014_capacitors-film" package="050X030_025" value="2n2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="MB2014_resistors" package="R0207/2V" value="470K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="MB2014_resistors" package="R0207/2V" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TEXTURE" library="MB12_potentiometers" package="16MM_CENTERMOUNT" value="500KB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="MB2014_resistors" package="R0207/2V" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="MB2014_resistors" package="R0207/2V" value="470K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="MB2014_resistors" package="R0207/2V" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="MB2014_capacitors-film" package="050X030_025" value="47n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="MB2014_capacitors-film" package="050X030_025" value="47n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VOLUME" library="MB12_potentiometers" package="16MM_CENTERMOUNT" value="100KA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TIMBRE" library="MB12_potentiometers" package="16MM_CENTERMOUNT" value="500KB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="MB2014_resistors" package="R0207/2V" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="MB2014_diodes" package="DO41-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="MB2014_resistors" package="R0207/2V" value="470K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="SJR_Test" package="I/O_ARRAY_2.MM" value="I/O_ARRAY_2.5MM"/>
<element name="R12" library="MB2014_resistors" package="R0207/2V" value="22K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HI_CUT" library="MB12_switches" package="SPDT" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="MB2014_capacitors-film" package="050X030_025" value="2n2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="MB2014_capacitors-film" package="050X030_025" value="470p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="MB12_capacitors-elec" package="050_020_1" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="TEXTURE" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="TEXTURE" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="VOLUME" pad="3"/>
<contactref element="HI_CUT" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="TIMBRE" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="VOLUME" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="G"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="U$1" pad="IN"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="U$1" pad="OUT"/>
<contactref element="VOLUME" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VA">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="U$1" pad="V"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="TEXTURE" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="HI_CUT" pad="3"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="HI_CUT" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="TIMBRE" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
