<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="44.7145625" y1="21.072" x2="0" y2="21.072" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21.072" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.714175" y1="0.000184375" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Jake
purrs on</text>
</plain>
<libraries>
<library name="lmopamp2">
<description>National Semiconductor chip operational Aplifier</description>
<packages>
<package name="LM47802">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA13-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="lmopamp2" package="LM47802" value="LM4780"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA13-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA13-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="V-"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="V-1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="V+1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="V-2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="MUTEA"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="+INA"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="V-4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="MUTEB"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="V+"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="OUTA"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="V+2"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$1" pad="V+4"/>
<contactref element="SV2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$1" pad="OUTB"/>
<contactref element="SV2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$1" pad="-INB"/>
<contactref element="SV2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$1" pad="GND1"/>
<contactref element="SV2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$1" pad="V+3"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="-INA"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="V-3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="+INB"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
