<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>borti4938
__/)__/)_</text>
<text>C1</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>C5</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>C2</text>
<text>74*30</text>
<text>74HC</text>
<text>74*27</text>
<text>125</text>
<text>S-CIC</text>
<text>uIGR(V2)</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>Vcc</text>
<text>GND</text>
<text>10</text>
<text>8</text>
<text>6</text>
<text>10</text>
<text>in</text>
<text>out</text>
<text>28</text>
<text>29</text>
<text>30</text>
<text>61</text>
<text>60</text>
<text>59</text>
<text>25</text>
<text>56</text>
<text>24</text>
<text>55</text>
<text>50</text>
<text>4</text>
<text>3</text>
<text>34</text>
<text>LED</text>
<text>50|60</text>
<text>com.An.|Cat.</text>
<text>8</text>
<text>Reset</text>
<text>Contr.
 Port</text>
<text>CIC</text>
<text>Cart.
Con.</text>
<text>Cart.
Con.</text>
<text>Mode</text>
<text>sd2snes.de
by Ikari_01</text>
<text>SNES multi-region PCB</text>
<text>PCB by borti4938</text>
<wire x1="2.54" y1="38.735" x2="44.60875" y2="38.735" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.60875" y1="38.735" x2="45.24375" y2="38.1" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="45.24375" y1="38.1" x2="45.24375" y2="7.14375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.24375" y1="7.14375" x2="44.45" y2="6.35" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="44.45" y1="6.35" x2="2.54" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="6.35" x2="1.905" y2="6.985" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.905" y1="6.985" x2="1.905" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.905" y1="38.1" x2="2.54" y2="38.735" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>LED-Type</text>
<text>(2x)</text>
<text>Rev.:4.1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="snescart">
<packages>
<package name="Z0805">
</package>
<package name="PIC16F630">
</package>
<package name="MYJUMP">
</package>
<package name="PADS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="74HC(T)125" library="74xx-eu" package="SO14" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="snescart" package="Z0805" value="R10k"/>
<element name="R2" library="snescart" package="Z0805" value="R220"/>
<element name="R3" library="snescart" package="Z0805" value="R220"/>
<element name="C1" library="snescart" package="Z0805" value="C100n"/>
<element name="U$2" library="snescart" package="PIC16F630" value="PIC16F630_SIMPLE"/>
<element name="U$3" library="snescart" package="PIC16F630" value="PIC16F630_SIMPLE"/>
<element name="U$4" library="snescart" package="MYJUMP" value="MY_JUMPER"/>
<element name="U$5" library="snescart" package="MYJUMP" value="MY_JUMPER"/>
<element name="C2" library="snescart" package="Z0805" value="C100n"/>
<element name="C3" library="snescart" package="Z0805" value="C100n"/>
<element name="C4" library="snescart" package="Z0805" value="C100n"/>
<element name="C5" library="snescart" package="Z0805" value="C100n"/>
<element name="LED_NTSC" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED_PAL" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CIC11" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CIC2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CIC1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CIC10" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CIC8" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CIC7" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CPP4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CPP3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CPP2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD13" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD14" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD15" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD16" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD17" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD18" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD19" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD20" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD21" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MODE" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD_VCC" library="snescart" package="PADS" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD_GND" library="snescart" package="PADS" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MODE1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="74xx-eu" package="SO14" value="74HC27D"/>
<element name="IC2" library="74xx-eu" package="SO14" value="74HCT30D"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$42">
<contactref element="74HC(T)125" pad="8"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="11"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="3"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="6"/>
<contactref element="D4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="7"/>
<contactref element="U$3" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="PAD_GND" pad="P$1"/>
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="14"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="PAD_VCC" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="74HC(T)125" pad="4"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="13"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="10"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="UIGR">
<contactref element="74HC(T)125" pad="9"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="12"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="5"/>
<contactref element="74HC(T)125" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="PAD14" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="U$2" pad="10"/>
<contactref element="CIC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="U$2" pad="9"/>
<contactref element="CIC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="CIC11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="11"/>
<contactref element="CIC10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$2" pad="13"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="CIC8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D4_ON/OFF">
<contactref element="U$3" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$3" pad="10"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="U$3" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
<contactref element="U$5" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="U$3" pad="11"/>
<contactref element="CPP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="U$3" pad="12"/>
<contactref element="CPP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="U$3" pad="13"/>
<contactref element="CPP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PAD17" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="PAD16" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="CIC7" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="PAD13" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="PAD15" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="MODE" pad="1"/>
<contactref element="MODE1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED_PAL" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED_NTSC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="PAD19" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="PAD20" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="PAD21" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="PAD18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
