<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="104" y1="35" x2="6" y2="35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6" y1="35" x2="5" y2="34" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="5" y1="34" x2="5" y2="1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5" y1="1" x2="6" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="6" y1="0" x2="104" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="104" y1="0" x2="105" y2="1" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="105" y1="1" x2="105" y2="34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="105" y1="34" x2="104" y2="35" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>MENU</text>
<text>OK</text>
<text>A</text>
<text>B</text>
<hole x="103" y="21.6" drill="1.2"/>
<hole x="103" y="19" drill="1.2"/>
<hole x="103" y="16.5" drill="1.2"/>
<hole x="103" y="14" drill="1.2"/>
<hole x="12" y="21.6" drill="1.2"/>
<hole x="12" y="19" drill="1.2"/>
<hole x="12" y="16.5" drill="1.2"/>
<hole x="12" y="14" drill="1.2"/>
<text>JAW 2015-06</text>
<text>www.A791RL.com</text>
<text>Rev. 0</text>
<text>ON</text>
<text>OFF</text>
</plain>
<libraries>
<library name="jaw">
<packages>
<package name="HEADER-6X2-PTH">
</package>
<package name="HEADER-30X1-SMD7">
</package>
<package name="SMD0603">
</package>
<package name="ALPS-SSAJ120100">
</package>
<package name="QFN16EP">
</package>
<package name="ROBOTMAN-LOGO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="FIDUCIAL_1MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CONN1" library="jaw" package="HEADER-6X2-PTH" value="HEADER-6X2-PTH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CONN2" library="jaw" package="HEADER-30X1-SMD7" value="HEADER-30X1"/>
<element name="C2" library="jaw" package="SMD0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="jaw" package="SMD0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="jaw" package="SMD0603" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="jaw" package="SMD0603" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="jaw" package="SMD0603" value="390k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="jaw" package="SMD0603" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="jaw" package="ALPS-SSAJ120100" value="SWITCH-SPDT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="jaw" package="QFN16EP" value="CAP1298">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="jaw" package="SMD0603" value="1u"/>
<element name="C10" library="jaw" package="SMD0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$2" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$3" library="jaw" package="ROBOTMAN-LOGO" value="ROBOTMAN-LOGO"/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$6">
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="CONN1" pad="8"/>
<contactref element="CONN2" pad="1"/>
<contactref element="CONN2" pad="29"/>
<contactref element="CONN2" pad="30"/>
<contactref element="CONN2" pad="8"/>
<contactref element="CONN2" pad="10"/>
<contactref element="CONN2" pad="11"/>
<contactref element="CONN2" pad="12"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="P$1"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="CONN1" pad="1"/>
<contactref element="CONN2" pad="9"/>
<contactref element="CONN2" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$4">
</signal>
<signal name="S$8">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="NRST">
<contactref element="CONN1" pad="2"/>
<contactref element="CONN2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="SPISCK">
<contactref element="CONN1" pad="4"/>
<contactref element="CONN2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="SPIMISO">
<contactref element="CONN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SPIMOSI">
<contactref element="CONN1" pad="5"/>
<contactref element="CONN2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="I2CCL">
<contactref element="CONN1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="I2CDA">
<contactref element="CONN1" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DPYDC">
<contactref element="CONN1" pad="6"/>
<contactref element="CONN2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="DPYCS">
<contactref element="CONN1" pad="7"/>
<contactref element="CONN2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="VCCM">
<contactref element="CONN1" pad="12"/>
<contactref element="SW1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="PWRSW">
<contactref element="CONN1" pad="11"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="CONN2" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="CONN2" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="CONN2" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="CONN2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="CONN2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="CONN2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="CONN2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="CONN2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="CONN2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="CONN2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="CONN2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="CONN2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="CONN2" pad="26"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="CONN2" pad="27"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="CONN2" pad="28"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="CONN2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CS1">
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="CS2">
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="CS3">
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="CS4">
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="CS5">
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="CS6">
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="CS7">
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="CS8">
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
