<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="25.4" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="25.4" x2="0" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="2.54" y="22.987" drill="2.8"/>
<hole x="22.86" y="22.987" drill="2.8"/>
<hole x="2.54" y="2.667" drill="2.8"/>
<hole x="22.86" y="2.667" drill="2.8"/>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>C5</text>
<text>C6</text>
<text>C7</text>
<text>OUTPUT</text>
<text>L1</text>
<text>L2</text>
<text>R2</text>
<text>INPUT</text>
<text>INPUT</text>
<text>OUTPUT</text>
<text>SKY67015 LNA Test and eval</text>
<text>William Dillon KD7VMY</text>
<text>http://housedillon.com</text>
<text>OSHW -- TAPR License</text>
<text>@hpux735</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>3v3</text>
<text>3v3</text>
<text>GND</text>
<text>3v3</text>
<text>3v3</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-coax">
<packages>
<package name="J502-ND-142-0701-871/876">
<description>&lt;b&gt;SMA 50 Ohm&lt;/b&gt; Board Thickness &lt;b&gt;0.062&lt;/b&gt; Inch, End Launch Jack Receptacle&lt;p&gt;
Johnson Components&lt;br&gt;
Source: www.johnsoncomponents.com .. J502-ND.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X04/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Skyworks">
<description>8 Pin Quad-Flat pack No-leads</description>
<packages>
<package name="QFN-8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="RFC" library="con-coax" package="J502-ND-142-0701-871/876" value=""/>
<element name="I1" library="con-coax" package="J502-ND-142-0701-871/876" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04/90" value=""/>
<element name="L1" library="rcl" package="R0603" value=""/>
<element name="L2" library="rcl" package="R0603" value=""/>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C4" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C5" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="C6" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="U$1" library="Skyworks" package="QFN-8" value="SKY67015"/>
<element name="C7" library="rcl" package="C0603" value=""/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="RFC" pad="G@2"/>
<contactref element="RFC" pad="G@3"/>
<contactref element="RFC" pad="G@4"/>
<contactref element="I1" pad="G@2"/>
<contactref element="I1" pad="G@3"/>
<contactref element="I1" pad="G@4"/>
<contactref element="I1" pad="G@1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="RFC" pad="G@1"/>
<contactref element="RFC" pad="G@1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="PAD"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="I1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="RFC" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
