<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="39.04" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.04" y1="0" x2="39.04" y2="29.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.04" y1="29.2" x2="0" y2="29.2" width="0" layer="20"/>
<text>R2-K </text>
<text>R2-NO </text>
<text>R2-NC </text>
<text>R2-C </text>
<wire x1="0" y1="29.2" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND </text>
<text>5v </text>
<text>R1-NO </text>
<text>R1-NC </text>
<text>R1-C </text>
<text>R1-K </text>
<text>R2</text>
<text>R1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="TO92-EBC-OVAL">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="0207/9">
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="M3XXH">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="T1" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2222"/>
<element name="R1" library="adafruit" package="0207/9" value="1000"/>
<element name="K1" library="relay" package="M3XXH" value="M3XXH">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="D2" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4004"/>
<element name="T2" library="adafruit" package="TO92-EBC-OVAL" value="2N2222"/>
<element name="R2" library="adafruit" package="0207/9" value="1000"/>
<element name="K2" library="relay" package="M3XXH" value="M3XXH">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R1-NO/NC/C" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2-NO/NC/C" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1-K" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2-K" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="T1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="K1" pad="P@"/>
<contactref element="K1" pad="P"/>
<contactref element="R1-NO/NC/C" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="K2" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="T2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="K2" pad="P@"/>
<contactref element="K2" pad="P"/>
<contactref element="R2-NO/NC/C" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="T2" pad="E"/>
<contactref element="T1" pad="E"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R2-K" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R1-K" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="K1" pad="S"/>
<contactref element="R1-NO/NC/C" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R1-NO/NC/C" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="O"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R2-NO/NC/C" pad="2"/>
<contactref element="K2" pad="O"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R2-NO/NC/C" pad="3"/>
<contactref element="K2" pad="S"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
