<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="101.9175" y1="6.35" x2="-1.27" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1.27" y1="6.35" x2="-1.27" y2="28.8925" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1.27" y1="28.8925" x2="101.9175" y2="28.8925" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.9175" y1="28.8925" x2="101.9175" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<text>DR BOOGEY</text>
</plain>
<libraries>
<library name="gm-resistors">
<packages>
<package name="R0207/3.5">
</package>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-pots">
<packages>
<package name="B375P">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
3/8" on-board trim potentiometer</description>
</package>
<package name="16MM-PCB-MOUNT">
<description>&lt;b&gt;PCB Mount 16mm Alpha Potentiometer&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-caps-film-box">
<packages>
<package name="072X025">
<description>&lt;b&gt;7.2mm x 2.5mm&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;WIMA MKS2, MKP2</description>
</package>
<package name="072X035">
<description>&lt;b&gt;7.2mm x 3.5mm&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;WIMA MKP2, MKS2</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-caps-ceramic">
<packages>
<package name="050X030_025">
<description>&lt;b&gt;5mm x 3mm, 2.5mm lead spacing
&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-trans">
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
<package name="SOT23">
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-supply">
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="OCTOGON">
<description>&lt;b&gt;Octogonal Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-caps-electro-pol">
<packages>
<package name="063_025">
<description>&lt;b&gt;6.3mm diameter, 2.5 mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-2">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SPDT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R2" library="gm-resistors" package="R0207/3.5" value="1.8K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="2.2M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="680K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="470K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="1.8K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="gm-resistors" package="R0207/3.5" value="470K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="gm-resistors" package="R0207/3.5" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="3.9K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="330K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="220K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="1.8K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R14" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="2.2K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TRIM1" library="gm-pots" package="B375P" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TRIM2" library="gm-pots" package="B375P" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TRIM3" library="gm-pots" package="B375P" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TRIM4" library="gm-pots" package="B375P" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TREBLE" library="gm-pots" package="16MM-PCB-MOUNT" value="25K-A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BASS" library="gm-pots" package="16MM-PCB-MOUNT" value="100K-A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MID" library="gm-pots" package="16MM-PCB-MOUNT" value="2.5K-B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PRESENCE" library="gm-pots" package="16MM-PCB-MOUNT" value="10K-B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MASTER" library="gm-pots" package="16MM-PCB-MOUNT" value="100K-A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="22nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="2.2nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C15" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="5nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="22nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="22nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C12" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="220nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="30nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="gm-caps-film-box" package="072X035" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="gm-caps-film-box" package="072X035" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="gm-caps-film-box" package="072X035" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="gm-caps-ceramic" package="050X030_025" value="20pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="6.8nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C16" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="gm-trans" package="TO92-" value="J201">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="gm-trans" package="TO92-" value="J201">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q3" library="gm-trans" package="TO92-" value="J201">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q4" library="gm-trans" package="TO92-" value="J201">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q5" library="gm-trans" package="TO92-" value="J201">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G" library="gm-supply" package="SQUARE" value="GND(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V" library="gm-supply" package="SQUARE" value="+9V(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IN" library="gm-supply" package="SQUARE" value="IN(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C14" library="gm-caps-electro-pol" package="063_025" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GAIN" library="gm-pots" package="16MM-PCB-MOUNT" value="1M-A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="gm-caps-ceramic" package="050X030_025" value="220pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C18" library="gm-caps-ceramic" package="050X030_025" value="220pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C19" library="gm-caps-ceramic" package="050X030_025" value="220pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R16" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R17" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R18" library="gm-resistors" package="R0207/3.5" value="68K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C21" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OUT" library="gm-supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C20" library="gm-caps-electro-pol" package="063_025" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="gm-diodes" package="DO41-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q6" library="gm-trans" package="SOT23" value="J201SMT"/>
<element name="Q7" library="gm-trans" package="SOT23" value="J201SMT"/>
<element name="Q8" library="gm-trans" package="SOT23" value="J201SMT"/>
<element name="Q9" library="gm-trans" package="SOT23" value="J201SMT"/>
<element name="Q10" library="gm-trans" package="SOT23" value="J201SMT"/>
<element name="T1" library="gm-supply" package="OCTOGON" value=""/>
<element name="T2" library="gm-supply" package="OCTOGON" value=""/>
<element name="T3" library="gm-supply" package="OCTOGON" value=""/>
<element name="T4" library="gm-supply" package="OCTOGON" value=""/>
<element name="C22" library="gm-caps-film-box" package="072X035" value="470nf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW1" library="gm-switches" package="SPDT" value=""/>
<element name="R21" library="gm-resistors" package="R0207/3.5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="gm-resistors" package="R0207/3.5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="gm-resistors" package="R0207/3.5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q6" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="TRIM1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="Q7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="Q9" pad="1"/>
<contactref element="Q10" pad="3"/>
<contactref element="T4" pad="1"/>
<contactref element="TRIM4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="GAIN" pad="3"/>
<contactref element="GAIN" pad="3.1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="GAIN" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="Q6" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="Q7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="Q8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="Q9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="Q9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="Q8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="Q5" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="Q10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="TREBLE" pad="3"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="TREBLE" pad="3.1"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="MID" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="PRESENCE" pad="3"/>
<contactref element="PRESENCE" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="PRESENCE" pad="3.1"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
<contactref element="G" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="GAIN" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="PRESENCE" pad="1"/>
<contactref element="MASTER" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="MID" pad="1"/>
<contactref element="MID" pad="1.1"/>
<contactref element="PRESENCE" pad="1.1"/>
<contactref element="MASTER" pad="1.1"/>
<contactref element="GAIN" pad="1.1"/>
<contactref element="C20" pad="-"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="V" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="BASS" pad="2"/>
<contactref element="BASS" pad="3"/>
<contactref element="TREBLE" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="TREBLE" pad="1.1"/>
<contactref element="BASS" pad="3.1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VA">
<contactref element="C14" pad="+"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="TRIM1" pad="3"/>
<contactref element="TRIM2" pad="3"/>
<contactref element="TRIM1" pad="2"/>
<contactref element="TRIM2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VB">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="3"/>
<contactref element="C20" pad="+"/>
<contactref element="Q10" pad="1"/>
<contactref element="TRIM3" pad="3"/>
<contactref element="TRIM4" pad="3"/>
<contactref element="TRIM3" pad="2"/>
<contactref element="TRIM4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="Q6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="MASTER" pad="3"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="TREBLE" pad="2"/>
<contactref element="MASTER" pad="3.1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="BASS" pad="1"/>
<contactref element="MID" pad="3"/>
<contactref element="BASS" pad="1.1"/>
<contactref element="MID" pad="3.1"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="MASTER" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="Q7" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="TRIM2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="Q8" pad="1"/>
<contactref element="TRIM3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
