<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="73.66" y1="57.15" x2="73.66" y2="15.24" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="73.66" y1="15.24" x2="120.65" y2="15.24" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="120.65" y1="15.24" x2="120.65" y2="57.15" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="120.65" y1="57.15" x2="73.66" y2="57.15" width="0.254" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="integrated circuits">
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-power">
<description>&lt;b&gt;Power Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220BV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,54/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-film">
<packages>
<package name="BOX_MED">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CD4044" library="integrated circuits" package="DIL16" value="CD4044"/>
<element name="CD4081" library="integrated circuits" package="DIL14" value="cd4081"/>
<element name="Q1" library="transistor-power" package="TO220BV" value="STP40NF10L"/>
<element name="Q2" library="transistor-power" package="TO220BV" value="STP40NF10L"/>
<element name="Q3" library="transistor-power" package="TO220BV" value="STP40NF10L"/>
<element name="3" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="2" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="1" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="R1" library="resistors" package="R0207/3" value=""/>
<element name="R2" library="resistors" package="R0207/3" value=""/>
<element name="R3" library="resistors" package="R0207/3" value=""/>
<element name="C1" library="capacitors-film" package="BOX_MED" value=""/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="F1" library="wirepad" package="2,54/1,1" value="WIREPAD2,54/1,1"/>
<element name="F2" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="F3" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="LED3" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="R4" library="resistors" package="R0207/3" value=""/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7"/>
<element name="G" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="OFF" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="VCC" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="GND" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$5">
<contactref element="CD4044" pad="3"/>
<contactref element="CD4081" pad="9"/>
<contactref element="CD4081" pad="5"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="CD4081" pad="8"/>
<contactref element="CD4044" pad="7"/>
<contactref element="CD4081" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="F2" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="CD4044" pad="9"/>
<contactref element="Q1" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="CD4044" pad="13"/>
<contactref element="Q3" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="Q3" pad="D"/>
<contactref element="1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="Q1" pad="D"/>
<contactref element="3" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="Q1" pad="S"/>
<contactref element="Q2" pad="S"/>
<contactref element="Q3" pad="S"/>
<contactref element="CD4081" pad="13"/>
<contactref element="CD4081" pad="12"/>
<contactref element="CD4044" pad="8"/>
<contactref element="CD4081" pad="7"/>
<contactref element="G" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="Q2" pad="D"/>
<contactref element="2" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="CD4044" pad="14"/>
<contactref element="CD4044" pad="15"/>
<contactref element="CD4044" pad="16"/>
<contactref element="CD4044" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="CD4081" pad="14"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="CD4044" pad="10"/>
<contactref element="Q2" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="CD4044" pad="6"/>
<contactref element="CD4081" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="CD4044" pad="4"/>
<contactref element="CD4081" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="CD4044" pad="12"/>
<contactref element="CD4081" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="OFF" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="CD4044" pad="11"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="F3" pad="1"/>
<contactref element="CD4081" pad="1"/>
<contactref element="CD4081" pad="6"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
