<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<circle x="12.04" y="12.04" radius="12" width="0.01" layer="20"/>
<text>RPM V2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="solpad">
<description>&lt;b&gt;Solder Pads/Test Points&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MCS10B">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.0 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="st-microelectronics">
<description>&lt;b&gt;ST Microelectronics Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Microcontrollers,  I2C components, linear devices&lt;p&gt;
http://www.st.com&lt;p&gt;
&lt;i&gt;Include st-microelectronics-2.lbr, st-microelectronics-3.lbr.&lt;p&gt;&lt;/i&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Simco MAC">
<packages>
<package name="MICRO_AIR_CORE_MOTOR">
<description>Micro Air Core Motor

MFR: Simco</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C+" library="solpad" package="MCS10B" value="MCS10B"/>
<element name="C-" library="solpad" package="MCS10B" value="MCS10B"/>
<element name="E1" library="solpad" package="MCS10B" value="MCS10B"/>
<element name="E2" library="solpad" package="MCS10B" value="MCS10B"/>
<element name="IC1" library="st-microelectronics" package="DIL16" value="L293D">
<attribute name="OC_FARNELL" value="9589619"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="56P8249"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="L293D"/>
</element>
<element name="S+" library="solpad" package="MCS10B" value="MCS10B"/>
<element name="S-" library="solpad" package="MCS10B" value="MCS10B"/>
<element name="U$1" library="Simco MAC" package="MICRO_AIR_CORE_MOTOR" value="MICO_AIR_CORE_MOTORBOTTOM_PINS"/>
<element name="5V" library="solpad" package="MCS10B" value="MCS10B"/>
<element name="G" library="solpad" package="MCS10B" value="MCS10B"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND2">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND3">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="E1" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="E2" pad="MP"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="S-" pad="MP"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C+" pad="MP"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C-" pad="MP"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="S+" pad="MP"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="5V" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="G" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
