<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="25.07" y1="2.54" x2="25.07" y2="72.92" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.07" y1="72.92" x2="23.07" y2="74.92" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="23.07" y1="74.92" x2="2" y2="74.92" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="74.92" x2="0" y2="72.92" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="72.92" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="22.53" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.53" y1="0" x2="25.07" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>+</text>
<text>--</text>
<text>+in</text>
<text>reg</text>
<text>3.3v</text>
<text>+in</text>
<text>D</text>
<text>A</text>
<text>creativecontrol</text>
<text>teensy shield v0.4</text>
<text>--</text>
<text>+ou</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>PWR</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA08-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Teensy3.0">
<packages>
<package name="TEENSY_3.0_BASIC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="PJ-102A">
</package>
<package name="1X08-CLEANBIG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Wiz820io">
<packages>
<package name="WIZ820IO">
<description>WIZnet, WIZ820io plug in module incl. W5200 chip and MagJack</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PWRBUS" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DIGITAL" library="adafruit" package="1X08-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANALOG" library="adafruit" package="1X08-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="REG" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWRSEL" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="Teensy3.0" package="TEENSY_3.0_BASIC" value="TEENSY_3.0_BASIC"/>
<element name="U$2" library="adafruit" package="PJ-102A" value="2.1MMJACKTHM"/>
<element name="IC1" library="Wiz820io" package="WIZ820IO" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VBAT">
<contactref element="U$1" pad="VBAT"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="14/A0"/>
<contactref element="DIGITAL" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="15/A1"/>
<contactref element="DIGITAL" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="16/A2"/>
<contactref element="ANALOG" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="17/A3"/>
<contactref element="ANALOG" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="18/A4"/>
<contactref element="ANALOG" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="19/A5"/>
<contactref element="ANALOG" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="20/A6"/>
<contactref element="ANALOG" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="21/A7"/>
<contactref element="ANALOG" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="22/A8"/>
<contactref element="ANALOG" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$1" pad="23/A9"/>
<contactref element="ANALOG" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$1" pad="VIN"/>
<contactref element="REG" pad="6"/>
<contactref element="REG" pad="2"/>
<contactref element="PWRSEL" pad="3"/>
<contactref element="REG" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="REG" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND1"/>
<contactref element="IC1" pad="J2.1"/>
<contactref element="IC1" pad="J1.1"/>
<contactref element="IC1" pad="J1.2"/>
<contactref element="IC1" pad="J2.4"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$2" pad="TIP"/>
<contactref element="REG" pad="5"/>
<contactref element="PWRSEL" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$2" pad="RING"/>
<contactref element="REG" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$1" pad="3.3V"/>
<contactref element="U$1" pad="3.3V1"/>
<contactref element="PWRSEL" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="J2.2"/>
<contactref element="IC1" pad="J2.3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$1" pad="AGND"/>
<contactref element="PWRBUS" pad="2"/>
<contactref element="PWRBUS" pad="16"/>
<contactref element="PWRBUS" pad="14"/>
<contactref element="PWRBUS" pad="12"/>
<contactref element="PWRBUS" pad="10"/>
<contactref element="PWRBUS" pad="8"/>
<contactref element="PWRBUS" pad="6"/>
<contactref element="PWRBUS" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="PWRSEL" pad="6"/>
<contactref element="PWRBUS" pad="1"/>
<contactref element="PWRSEL" pad="4"/>
<contactref element="PWRSEL" pad="2"/>
<contactref element="PWRBUS" pad="15"/>
<contactref element="PWRBUS" pad="13"/>
<contactref element="PWRBUS" pad="11"/>
<contactref element="PWRBUS" pad="9"/>
<contactref element="PWRBUS" pad="7"/>
<contactref element="PWRBUS" pad="5"/>
<contactref element="PWRBUS" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="0"/>
<contactref element="DIGITAL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="DIGITAL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="DIGITAL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="DIGITAL" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="DIGITAL" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="DIGITAL" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="J2.5"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="J1.5"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC1" pad="J1.3"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="J1.4"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="J2.6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
