<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-2.5" x2="35.56" y2="-2.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="-2.5" x2="35.56" y2="57.658" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="57.658" x2="0" y2="57.658" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-2.5" x2="0" y2="57.658" width="0" layer="20"/>
<hole x="2.54" y="0.04" drill="3.5"/>
<hole x="24.13" y="0.04" drill="3.5"/>
<hole x="24.13" y="55.245" drill="3.5"/>
<hole x="2.54" y="55.245" drill="3.5"/>
<text>RESET</text>
<text>RRST - GND +5V TX RX </text>
<text>1 4
2 5
3 6</text>
<text>Button Daughterboard v1a
http://captainunlikely.com</text>
<text>LED7</text>
<text>LED8</text>
<text>GND BTN L1 L2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MikesParts">
<packages>
<package name="2X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TAG-CONNECT-2030NL">
</package>
<package name="QFN44">
</package>
<package name="1X04/MOLEXKK">
</package>
<package name="CRYSTAL-3.2X2.5MM">
</package>
<package name="MINI-USB">
<description>&lt;b&gt;MINI USB-B R/A SMT W/ REAR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.cypressindustries.com/pdf/32005-201.pdf</description>
</package>
<package name="EIA3216">
</package>
<package name="1X06/MOLEXKK">
</package>
<package name="ETTINGER-STANDOFF">
</package>
<package name="0603-DIODE">
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="MikesParts" package="TAG-CONNECT-2030NL" value="AVRISPTAG-CONNECT"/>
<element name="JPZ1" library="MikesParts" package="2X02" value="PINHD-2X2"/>
<element name="R9" library="MikesParts" package="0603" value="200R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="MikesParts" package="0603" value="200R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="MikesParts" package="QFN44" value="ATMEGA32U4"/>
<element name="JP1" library="MikesParts" package="1X04/MOLEXKK" value="PINHD-1X4MOLEX-KK"/>
<element name="JP2" library="MikesParts" package="1X04/MOLEXKK" value="PINHD-1X4MOLEX-KK"/>
<element name="JP3" library="MikesParts" package="1X04/MOLEXKK" value="PINHD-1X4MOLEX-KK"/>
<element name="JP4" library="MikesParts" package="1X04/MOLEXKK" value="PINHD-1X4MOLEX-KK"/>
<element name="JP5" library="MikesParts" package="1X04/MOLEXKK" value="PINHD-1X4MOLEX-KK"/>
<element name="JP6" library="MikesParts" package="1X04/MOLEXKK" value="PINHD-1X4MOLEX-KK"/>
<element name="R1" library="MikesParts" package="0603" value="510R"/>
<element name="R2" library="MikesParts" package="0603" value="510R"/>
<element name="R3" library="MikesParts" package="0603" value="510R"/>
<element name="R4" library="MikesParts" package="0603" value="510R"/>
<element name="R5" library="MikesParts" package="0603" value="510R"/>
<element name="R6" library="MikesParts" package="0603" value="510R"/>
<element name="X1" library="MikesParts" package="CRYSTAL-3.2X2.5MM" value="12MHz">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="MikesParts" package="0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="MikesParts" package="0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X2" library="MikesParts" package="MINI-USB" value="MINI-USB"/>
<element name="R12" library="MikesParts" package="0603" value="27R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="MikesParts" package="0603" value="27R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="MikesParts" package="EIA3216" value="15uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="MikesParts" package="0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="MikesParts" package="0603" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="MikesParts" package="0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP7" library="MikesParts" package="1X06/MOLEXKK" value="PINHD-1X6MOLEX-KK"/>
<element name="R8" library="MikesParts" package="0603" value="510R"/>
<element name="R7" library="MikesParts" package="0603" value="510R"/>
<element name="U$2" library="MikesParts" package="ETTINGER-STANDOFF" value=""/>
<element name="U$3" library="MikesParts" package="ETTINGER-STANDOFF" value=""/>
<element name="L1" library="MikesParts" package="0603-DIODE" value="LED0603">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="MikesParts" package="0603" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP8" library="MikesParts" package="1X02" value="PINHD-1X2"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="JPZ1" pad="1"/>
<contactref element="JPZ1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="15"/>
<contactref element="U2" pad="35"/>
<contactref element="U2" pad="43"/>
<contactref element="U2" pad="23"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="42"/>
<contactref element="U2" pad="24"/>
<contactref element="U2" pad="44"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="U2" pad="34"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="LED4A">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="31"/>
</signal>
<signal name="LED2A">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="LED1A">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="LED5A">
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="40"/>
</signal>
<signal name="LED6A">
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="37"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SW1">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED1B">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED5B">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="39"/>
</signal>
<signal name="SW5">
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="41"/>
</signal>
<signal name="SW2">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED2B">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="SW3">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED3B">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SW4">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED4B">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="30"/>
</signal>
<signal name="SW6">
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="38"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP6" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED6B">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="36"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U2" pad="16"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U2" pad="17"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RRESET">
<contactref element="JP7" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JPZ1" pad="4"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JPZ1" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK/LED7">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED8">
<contactref element="U2" pad="19"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI/LED3A">
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U2" pad="27"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
