<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.635" y1="65.278" x2="0.635" y2="0.381" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="0.381" x2="17.145" y2="0.381" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="17.145" y1="0.381" x2="17.145" y2="65.278" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="17.145" y1="65.278" x2="0.635" y2="65.278" width="0.254" layer="20"/>
<text>UBW 28DIP V.5 </text>
<text>TOP</text>
<text>UBW v.5</text>
<text>Mar 06 BPS</text>
<text>V.5</text>
<text>UBW</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="UBW">
<packages>
<package name="RESONATOR">
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="RESISTOR_0200FLAT">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="CAP_0200ELECTROLYTIC_0250">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 11 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="CAP_0100">
</package>
<package name="CAP_0200">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 3.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="MA05-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type SP</description>
</package>
<package name="SWITCH">
<description>&lt;b&gt;DIL/CODE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Mors</description>
</package>
<package name="PN61729">
<description>&lt;b&gt;BERG&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA07-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA12-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="UBW" package="DIL28-3" value="PIC182455">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="UBW" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="UBW" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="UBW" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="XTL1" library="UBW" package="RESONATOR" value="4.00MHz"/>
<element name="RST" library="UBW" package="SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PRG" library="UBW" package="SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="UBW" package="RESISTOR_0200FLAT" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="UBW" package="RESISTOR_0200FLAT" value="470">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="UBW" package="CAP_0200ELECTROLYTIC_0250" value="100uf">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="UBW" package="CAP_0100" value=".1uf">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="UBW" package="CAP_0200" value="470nf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="UBW" package="RESISTOR_0200FLAT" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="UBW" package="PN61729" value="PN61729"/>
<element name="A" library="UBW" package="MA03-1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ICSP" library="UBW" package="MA05-1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B" library="UBW" package="MA07-1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C" library="UBW" package="MA12-1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="UBW" package="RESISTOR_0200FLAT" value="4.7K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="UBW" package="RESISTOR_0200FLAT" value="4.7K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="L1" pad="K"/>
<contactref element="L2" pad="K"/>
<contactref element="L3" pad="K"/>
<contactref element="XTL1" pad="P$1"/>
<contactref element="RST" pad="1"/>
<contactref element="PRG" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="GND2"/>
<contactref element="X1" pad="GND1"/>
<contactref element="ICSP" pad="3"/>
<contactref element="C" pad="10"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="ICSP" pad="2"/>
<contactref element="C" pad="9"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="PRG" pad="2"/>
<contactref element="A" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="_MCLR">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="RST" pad="2"/>
<contactref element="ICSP" pad="1"/>
<contactref element="B" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="A" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="ICSP" pad="5"/>
<contactref element="C" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="C" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="C" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="C" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="C" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="C" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="C" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="B" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="B" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="B" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="B" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="B" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="ICSP" pad="4"/>
<contactref element="C" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="C" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="C" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="L1" pad="A"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="L2" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="L3" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="XTL1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="XTL1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
