<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.5" y1="0" x2="9.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.8" y1="0" x2="9.8" y2="6.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.8" y1="6.6" x2="10.3" y2="7.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.3" y1="7.1" x2="10.29" y2="20.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20.7" x2="0" y2="7.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="7.2" x2="0.5" y2="6.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.5" y1="6.7" x2="0.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20.7" x2="10.29" y2="20.7" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="BCR421U">
<packages>
<package name="BCR421U">
<description>Pin 2, 3, 5 are Iout and intern connected</description>
</package>
<package name="LED">
</package>
<package name="PADS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SJ">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="adafruit" package="M1206" value="20R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DRIVER" library="BCR421U" package="BCR421U" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="BCR421U" package="LED" value="LED"/>
<element name="U$3" library="BCR421U" package="LED" value="LED"/>
<element name="U$4" library="BCR421U" package="LED" value="LED"/>
<element name="2+" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="1-" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="1+" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="2-" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$5" library="BCR421U" package="PADS" value="TALPA"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="DRIVER" pad="4"/>
<contactref element="2-" pad="1"/>
<contactref element="1-" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$4" pad="A"/>
<contactref element="U$3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$3" pad="A"/>
<contactref element="U$2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="A"/>
<contactref element="DRIVER" pad="5"/>
<contactref element="DRIVER" pad="3"/>
<contactref element="DRIVER" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="DRIVER" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="POSITIVE">
<contactref element="DRIVER" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="K"/>
<contactref element="1+" pad="1"/>
<contactref element="2+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="1+" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="VBAT+_TOP"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="2+" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="VBAT+_BOT"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$5" pad="VBAT-_TOP"/>
<contactref element="1-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="2-" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="VBAT-_BOT"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
