<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="20" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20" y1="0" x2="20" y2="20" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20" y1="20" x2="0" y2="20" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>CLK</text>
<text>LOAD</text>
<text>DIN</text>
<text>DOUT</text>
<text>VCC</text>
<text>DOUT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="SEGMENT_BL-M07C881UR">
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim-5">
<description>&lt;b&gt;Maxim Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO24W">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wide body 7.5 mm/JEDEC MO-119AA</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="TSM-105-XX-XXX-SH">
<packages>
<package name="TSM-105-XX-XXX_SH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SMH-105-XX-X-S">
<description>&lt;b&gt;PCB Matrix Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="SMH-105-XX-X-S">
<description>Single Row Horizontal, Surface Mount, 0.100 inch Pitch, 5Pins,Socket Assembly</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0805" value=".1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="M0805" value="33k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MAX7219CWG/AS1107" library="maxim-5" package="SO24W" value="or AS1107">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED2" library="adafruit" package="SEGMENT_BL-M07C881UR" value="SEGMENT_8X8_ROWCATHODE"/>
<element name="EXT_DIN" library="TSM-105-XX-XXX-SH" package="TSM-105-XX-XXX_SH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="EXT_DOUT" library="SMH-105-XX-X-S" package="SMH-105-XX-X-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="9"/>
<contactref element="EXT_DIN" pad="4"/>
<contactref element="EXT_DOUT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="19"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="EXT_DIN" pad="5"/>
<contactref element="EXT_DOUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DIN">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="1"/>
<contactref element="EXT_DIN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="13"/>
<contactref element="EXT_DIN" pad="3"/>
<contactref element="EXT_DOUT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LOAD">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="12"/>
<contactref element="EXT_DIN" pad="2"/>
<contactref element="EXT_DOUT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DIG0_1">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DIG1_1">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="11"/>
<contactref element="LED2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DIG2_1">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="6"/>
<contactref element="LED2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DIG3_1">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="7"/>
<contactref element="LED2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DIG4_1">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="3"/>
<contactref element="LED2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="DIG5_1">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="10"/>
<contactref element="LED2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="DIG6_1">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="5"/>
<contactref element="LED2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="DIG7_1">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="8"/>
<contactref element="LED2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SEGDP_1">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="22"/>
<contactref element="LED2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SEGA_1">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="14"/>
<contactref element="LED2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SEGB_1">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="16"/>
<contactref element="LED2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SEGC_1">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="20"/>
<contactref element="LED2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SEGD_1">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="23"/>
<contactref element="LED2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SEGE_1">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="21"/>
<contactref element="LED2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="SEGF_1">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="15"/>
<contactref element="LED2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="SEGG_1">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="17"/>
<contactref element="LED2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="18"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DOUT">
<contactref element="MAX7219CWG/AS1107" pad="24"/>
<contactref element="EXT_DOUT" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
