<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.4" y1="0" x2="9.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.8" y1="0" x2="9.8" y2="6.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.8" y1="6.5" x2="10.3" y2="7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.3" y1="7" x2="10.3" y2="19.231" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.3" y1="19.23" x2="0" y2="19.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19.231" x2="0" y2="6.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="6.9" x2="0.4" y2="6.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.4" y1="6.5" x2="0.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<circle x="5.18" y="25.356" radius="5" width="0.01" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="BCR421U">
<packages>
<package name="BCR421U">
<description>Pin 2, 3, 5 are Iout and intern connected</description>
</package>
<package name="LED">
</package>
<package name="PAD_SIMPLU">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="adafruit" package="M1206" value="20R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DRIVER" library="BCR421U" package="BCR421U" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="BCR421U" package="LED" value="LED"/>
<element name="U$3" library="BCR421U" package="LED" value="LED"/>
<element name="U$4" library="BCR421U" package="LED" value="LED"/>
<element name="U$1" library="BCR421U" package="PAD_SIMPLU" value="TALPA_SIMPLA"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="DRIVER" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="VBAT-_BOT"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$4" pad="A"/>
<contactref element="U$3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$3" pad="A"/>
<contactref element="U$2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="DRIVER" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="POSITIVE">
<contactref element="DRIVER" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="VBAT+_TOP"/>
<contactref element="U$4" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="A"/>
<contactref element="DRIVER" pad="5"/>
<contactref element="DRIVER" pad="2"/>
<contactref element="DRIVER" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
