<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="18" x2="0" y2="2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2" x2="2" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2" y1="0" x2="18" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18" y1="0" x2="20" y2="2" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="20" y1="2" x2="20" y2="18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20" y1="18" x2="18" y2="20" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="18" y1="20" x2="2" y2="20" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="20" x2="0" y2="18" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="6" y="2" drill="2.5"/>
<hole x="14" y="18" drill="2.5"/>
<text>+</text>
<text>R</text>
<text>G</text>
<text>B</text>
<text>W</text>
<text>+</text>
<text>R</text>
<text>G</text>
<text>B</text>
<text>W</text>
</plain>
<libraries>
<library name="A_butts">
<packages>
<package name="SOT89">
</package>
<package name="JST-5-PH-RA-PTH">
</package>
<package name="1X01-0.9MM">
</package>
<package name="CC-BY-SA-4.0-NO-URL">
</package>
<package name="COW_SMALL">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="RED" library="A_butts" package="SOT89" value="AMC7135SOT-89"/>
<element name="GREEN" library="A_butts" package="SOT89" value="AMC7135SOT-89"/>
<element name="BLUE" library="A_butts" package="SOT89" value="AMC7135SOT-89"/>
<element name="WHITE" library="A_butts" package="SOT89" value="AMC7135SOT-89"/>
<element name="JP1" library="A_butts" package="JST-5-PH-RA-PTH" value="M05JST-PH-RA-PTH"/>
<element name="R_PWM" library="A_butts" package="1X01-0.9MM" value="M01PTH-0.9MM"/>
<element name="G_PWM" library="A_butts" package="1X01-0.9MM" value="M01PTH-0.9MM"/>
<element name="B_PWM" library="A_butts" package="1X01-0.9MM" value="M01PTH-0.9MM"/>
<element name="W_PWM" library="A_butts" package="1X01-0.9MM" value="M01PTH-0.9MM"/>
<element name="5V" library="A_butts" package="1X01-0.9MM" value="M01PTH-0.9MM"/>
<element name="GND" library="A_butts" package="1X01-0.9MM" value="M01PTH-0.9MM"/>
<element name="U$1" library="A_butts" package="CC-BY-SA-4.0-NO-URL" value=""/>
<element name="U$2" library="A_butts" package="COW_SMALL" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="RED" pad="2"/>
<contactref element="RED" pad="4"/>
<contactref element="GREEN" pad="2"/>
<contactref element="GREEN" pad="4"/>
<contactref element="BLUE" pad="2"/>
<contactref element="BLUE" pad="4"/>
<contactref element="WHITE" pad="2"/>
<contactref element="WHITE" pad="4"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GREENPWM">
<contactref element="GREEN" pad="3"/>
<contactref element="G_PWM" pad="1"/>
</signal>
<signal name="REDPWM">
<contactref element="RED" pad="3"/>
<contactref element="R_PWM" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BLUE-">
<contactref element="BLUE" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GREEN-">
<contactref element="GREEN" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BLUEPWM">
<contactref element="BLUE" pad="3"/>
<contactref element="B_PWM" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RED-">
<contactref element="RED" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="WHITEPWM">
<contactref element="WHITE" pad="3"/>
<contactref element="W_PWM" pad="1"/>
</signal>
<signal name="WHITE-">
<contactref element="WHITE" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="5V" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
