<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="8.89" y1="-2.54" x2="32.69" y2="-2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.69" y1="-2.54" x2="32.69" y2="30.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.69" y1="30.47" x2="8.89" y2="30.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="30.47" x2="8.89" y2="-2.54" width="0" layer="20"/>
<text>Xyloplex Blinkyboard</text>
<text>1.0</text>
<hole x="30.48" y="0" drill="1.1"/>
<hole x="11.43" y="0" drill="1.1"/>
<hole x="30.48" y="25.4" drill="1.1"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SO08">
</package>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="CR1220-SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="1UF" library="adafruit" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="adafruit" package="SO08" value="UA555D"/>
<element name="LED1" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="470K" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="1K" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="1,000" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="adafruit" package="CR1220-SMD" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="1UF" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="470K" pad="1"/>
<contactref element="1UF" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="470K" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="1K" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="1,000" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="1,000" pad="2"/>
<contactref element="1K" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="+$2"/>
<contactref element="U$1" pad="+$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
