<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="26.037996875" y1="29.2" x2="1.26" y2="29.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.26" y1="29.2" x2="0" y2="27.94" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="27.94" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="25.06108125" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.06108125" y1="0" x2="27.61" y2="2.54891875" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="27.61" y1="2.54891875" x2="27.61" y2="27.627996875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.61" y1="27.627996875" x2="26.037996875" y2="29.2" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>Purple Peaker Eater!!!</text>
<text>LemonLimeFX</text>
<text>2012</text>
</plain>
<libraries>
<library name="gm-caps-film-box">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Film, Box&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;1000pF - 2.2uF  (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;popular nonpolarized capacitors because they are small
&lt;li&gt;these have short leads so that pad spacing equals lead spacing
&lt;li&gt;e.g., WIMA capacitors
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="072X025">
<description>&lt;b&gt;7.2mm x 2.5mm&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;WIMA MKS2, MKP2</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-caps-electro-pol">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Polar Electrolytic, Radial &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;large value capacitors: .22 - 470uF (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;often used in power supply filters
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-trans">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;small signal amps (e.g., 2N508x)
&lt;li&gt;switching transistors (e.g., 2N2222, 2N390x)
&lt;li&gt;JFETs (e.g., J201, 2N3819, 2N5457)
&lt;li&gt;MOSFETs (e.g., BS170, BS250)
&lt;li&gt;mostly copied from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SPST">
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-supply">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="LOGOS">
<packages>
<package name="PURPLE_PEAKER_EATER_1X1">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="680pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="0.01uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="0.022uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="0.01uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="500pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="0.001uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="500pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="gm-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="gm-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="gm-caps-film-box" package="072X025" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="150K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="68K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="33K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="51K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="470K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="51K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="470K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="gm-trans" package="TO92-" value="2N5088">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="gm-trans" package="TO92-" value="2N5088">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW1-LOW" library="gm-switches" package="SPST" value="SPST">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW2-HIGH" library="gm-switches" package="SPST" value="SPST">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="+9V" library="gm-supply" package="SQUARE" value="+9V(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IN" library="gm-supply" package="SQUARE" value="IN(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OUT" library="gm-supply" package="SQUARE" value="OUT(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="gm-supply" package="SQUARE" value="GND(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="2.2M"/>
<element name="R14" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="2.2M"/>
<element name="E$1" library="LOGOS" package="PURPLE_PEAKER_EATER_1X1" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="SW1-LOW" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="SW2-HIGH" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="SW1-LOW" pad="2"/>
<contactref element="SW2-HIGH" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="+9V" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
