<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="0" x2="50.8" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="53.34" x2="0" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="53.34" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>www.photoduino.com</text>
<text>PHOTODUINO SHIELD v2.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="triac">
<packages>
<package name="TO92-4">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt; (Anode; Gate; Cathode)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<packages>
<package name="RJ9W">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Copal</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="buzzer">
<packages>
<package name="F/TMB">
<description>&lt;b&gt;BUZZER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="componentes">
<packages>
<package name="ARDUINO2009_1">
</package>
<package name="6410-02">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK  CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6410-03">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK  CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LOGOKALANDA">
</package>
<package name="LOGOPHOTODUINO">
<description>logo</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ml">
<packages>
<package name="ML16">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R9" library="resistor" package="0207/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="resistor" package="0207/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="resistor" package="0207/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="triac" package="TO92-4" value="BT149">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="triac" package="TO92-4" value="BT149">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="resistor" package="0207/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="linear" package="DIL08" value="LM386N-1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="resistor" package="C050-025X075" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="resistor" package="E2,5-6" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MIC" library="componentes" package="6410-02" value="22-27-2021-02">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="resistor" package="0207/7" value="92">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="resistor" package="0207/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FLASH1" library="componentes" package="6410-02" value="22-27-2021-02">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FLASH2" library="componentes" package="6410-02" value="22-27-2021-02">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T3" library="triac" package="TO92-4" value="BT149">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T4" library="triac" package="TO92-4" value="BT149">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="resistor" package="0207/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="resistor" package="0207/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SHOCK" library="componentes" package="6410-02" value="22-27-2021-02">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library="pot" package="RJ9W" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CAMERA" library="componentes" package="6410-03" value="22-27-2031-03">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BTN-A" library="componentes" package="6410-02" value="22-27-2021-02">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BTN-B" library="componentes" package="6410-02" value="22-27-2021-02">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BUZZER" library="buzzer" package="F/TMB" value="F/TMB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DEVICE" library="componentes" package="6410-02" value="22-27-2021-02">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="resistor" package="0207/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LDR" library="componentes" package="6410-02" value="22-27-2021-02">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ARDUINO" library="componentes" package="ARDUINO2009_1" value=""/>
<element name="R2" library="resistor" package="0207/7" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IRLED" library="componentes" package="6410-02" value="22-27-2021-02">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="resistor" package="0207/7" value="92">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LCD" library="con-ml" package="ML16" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LOGO" library="componentes" package="LOGOKALANDA" value="LOGOKALANDA"/>
<element name="U$1" library="componentes" package="LOGOPHOTODUINO" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="C"/>
<contactref element="T1" pad="C"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="MIC" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="C"/>
<contactref element="FLASH2" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="E"/>
<contactref element="CAMERA" pad="2"/>
<contactref element="SHOCK" pad="1"/>
<contactref element="BUZZER" pad="-"/>
<contactref element="DEVICE" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="C"/>
<contactref element="FLASH1" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="4"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="5"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="27"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IRLED" pad="2"/>
<contactref element="LCD" pad="1"/>
<contactref element="LCD" pad="5"/>
<contactref element="LCD" pad="7"/>
<contactref element="LCD" pad="8"/>
<contactref element="LCD" pad="9"/>
<contactref element="LCD" pad="10"/>
<contactref element="LCD" pad="16"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R12" pad="A"/>
<contactref element="BTN-A" pad="1"/>
<contactref element="BTN-B" pad="1"/>
<contactref element="LDR" pad="1"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LCD" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="T2" pad="A"/>
<contactref element="CAMERA" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="T1" pad="G"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="MIC" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="LCD" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="T3" pad="G"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="T4" pad="G"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="T4" pad="A"/>
<contactref element="FLASH2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="T3" pad="A"/>
<contactref element="FLASH1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SHUTTER">
<contactref element="T1" pad="A"/>
<contactref element="CAMERA" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PINS_SENSOR_SHOCK">
<contactref element="SHOCK" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="12"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PINS_AUTOFOCUS">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="17"/>
</signal>
<signal name="PINS_SHUTTER">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="18"/>
</signal>
<signal name="PINS_SENSOR_MIC">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PINS_FLASH1">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PINS_FLASH2">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PINS_DEVICE">
<contactref element="DEVICE" pad="1"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PINS_BTN_A">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="BTN-A" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PINS_BTN_B">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="BTN-B" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PINS_SENSOR_BARRIER">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LDR" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="11"/>
</signal>
<signal name="LCD_CONTRAST">
<contactref element="R12" pad="S"/>
<contactref element="LCD" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PINS_LCD_LED">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="26"/>
</signal>
<signal name="PINS_LCD_RS">
<contactref element="ARDUINO" pad="25"/>
<contactref element="LCD" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PINS_LCD_ENABLE">
<contactref element="ARDUINO" pad="24"/>
<contactref element="LCD" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PINS_BUZZER">
<contactref element="BUZZER" pad="+"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="19"/>
</signal>
<signal name="PINS_LCD_DB7">
<contactref element="ARDUINO" pad="20"/>
<contactref element="LCD" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PINS_LCD_DB6">
<contactref element="ARDUINO" pad="21"/>
<contactref element="LCD" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PINS_LCD_DB5">
<contactref element="ARDUINO" pad="22"/>
<contactref element="LCD" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PINS_LCD_DB4">
<contactref element="ARDUINO" pad="23"/>
<contactref element="LCD" pad="11"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="ARDUINO" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IRLED" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
