<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="25.324" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.324" y1="0" x2="25.324" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.324" y1="25.39" x2="0" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.39" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X09">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="usr_wifi">
<packages>
<package name="WIFI_MODULE-S">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="usr_wifi" package="WIFI_MODULE-S" value="USR_WIFI-S"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X09" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="DDVD"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="WPS"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="NLINK"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="NRELOAD"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="NREADY"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="NRESET"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="SPI_MOSI"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="SPI_CLK"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="SPI_MISO"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="SPI_CS"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="UART0_TX"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="UART0_RX"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="UART0_CTS"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$1" pad="UART0_RTS"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$1" pad="ANT_24G"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
