<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="17.145" y1="4.445" x2="57.15" y2="4.445" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57.15" y1="4.445" x2="57.15" y2="69.215" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57.15" y1="69.215" x2="51.435" y2="69.215" width="0" layer="20"/>
<wire x1="51.435" y1="69.215" x2="49.5175" y2="69.205" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.5175" y1="69.205" x2="17.145" y2="69.205" width="0" layer="20"/>
<text>CP200-TK85</text>
<text>Danjovic 2015</text>
<text>TOP</text>
<text>BOT</text>
<wire x1="17.145" y1="66.675" x2="17.145" y2="69.205" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.145" y1="69.205" x2="17.145" y2="69.215" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.145" y1="4.445" x2="17.145" y2="6.985" width="0" layer="20"/>
<text>/RAMCS</text>
<text>+5V</text>
<text>+9V</text>
<text>GND</text>
<text>RESET</text>
<text>Danjovic 2015</text>
<text>+9V</text>
<text>+5V</text>
<text>RESET</text>
<text>/RAMCS</text>
<text>GND</text>
<text>Adaptador</text>
</plain>
<libraries>
<library name="TKXpand">
<packages>
<package name="TK85EDGE">
</package>
<package name="CP200EDGE-REVERSE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-31XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="K1" library="TKXpand" package="TK85EDGE" value="Barramento TK85"/>
<element name="K2" library="TKXpand" package="CP200EDGE-REVERSE" value="Barramento CP200"/>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3582"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-3100"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="959704"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="/RAMCS">
<contactref element="K2" pad="48"/>
<contactref element="K1" pad="2A"/>
<contactref element="K2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="K1" pad="4A"/>
<contactref element="K2" pad="33"/>
</signal>
<signal name="/NMI">
<contactref element="K1" pad="12A"/>
<contactref element="K2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="/MREQ">
<contactref element="K1" pad="14A"/>
<contactref element="K2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="/RD">
<contactref element="K1" pad="16A"/>
<contactref element="K2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="/BUSACK">
<contactref element="K1" pad="18A"/>
<contactref element="K2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="/BUSRQ">
<contactref element="K1" pad="20A"/>
<contactref element="K2" pad="34"/>
</signal>
<signal name="/M1">
<contactref element="K1" pad="22A"/>
<contactref element="K2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="K1" pad="9A"/>
<contactref element="K2" pad="39"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="K1" pad="7A"/>
<contactref element="K2" pad="45"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="K1" pad="6A"/>
<contactref element="K2" pad="37"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="K1" pad="1A"/>
<contactref element="K2" pad="47"/>
</signal>
<signal name="/RFSH">
<contactref element="K1" pad="23A"/>
<contactref element="K2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="/INT">
<contactref element="K1" pad="11A"/>
</signal>
<signal name="/HALT">
<contactref element="K1" pad="13A"/>
<contactref element="K2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="/IORQ">
<contactref element="K1" pad="15A"/>
<contactref element="K2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="/WR">
<contactref element="K1" pad="17A"/>
<contactref element="K2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="/WAIT">
<contactref element="K1" pad="19A"/>
<contactref element="K2" pad="38"/>
</signal>
<signal name="/RESET">
<contactref element="K1" pad="21A"/>
<contactref element="K2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="K1" pad="10A"/>
<contactref element="K2" pad="41"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="K1" pad="8A"/>
<contactref element="K2" pad="43"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="K1" pad="5A"/>
<contactref element="K2" pad="35"/>
</signal>
<signal name="/ROMCS">
<contactref element="K1" pad="23B"/>
<contactref element="K2" pad="44"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="K1" pad="19B"/>
<contactref element="K2" pad="31"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="K1" pad="17B"/>
<contactref element="K2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="K1" pad="14B"/>
<contactref element="K2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="K1" pad="13B"/>
<contactref element="K2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="K2">
<contactref element="K1" pad="11B"/>
<contactref element="K2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="K1" pad="21B"/>
<contactref element="K2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="K1" pad="18B"/>
<contactref element="K2" pad="32"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="K1" pad="7B"/>
<contactref element="K2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="K1" pad="10B"/>
<contactref element="K2" pad="49"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="K1" pad="6B"/>
<contactref element="K2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="K1" pad="15B"/>
<contactref element="K2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="K1" pad="22B"/>
<contactref element="K2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="K1" pad="16B"/>
<contactref element="K2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="K1" pad="12B"/>
<contactref element="K2" pad="36"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="K1" pad="20B"/>
<contactref element="K2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="K1" pad="1B"/>
<contactref element="K2" pad="40"/>
<contactref element="K2" pad="42"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="K1" pad="8B"/>
<contactref element="K2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="K1" pad="9B"/>
<contactref element="K2" pad="30"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="K1" pad="5B"/>
<contactref element="K1" pad="4B"/>
<contactref element="K2" pad="11"/>
<contactref element="K2" pad="13"/>
<contactref element="K2" pad="15"/>
<contactref element="K2" pad="17"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="K1" pad="2B"/>
<contactref element="K2" pad="50"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
