<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="44" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="44" x2="29.81" y2="44" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="29.81" y1="44" x2="29.81" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="29.81" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2031">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 3 Pin</description>
</package>
<package name="22-23-2051">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 5 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="lantronix">
<description>&lt;b&gt;LANTRONIX&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
WIPORT&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="XPORT">
<description>&lt;b&gt;Serial to 10/100 Ethernet transceiver&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.lantronix.com/pdf/XPort_DS.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CN1" library="con-molex" package="22-23-2031" value=""/>
<element name="XPRO" library="lantronix" package="XPORT" value=""/>
<element name="CN2" library="con-molex" package="22-23-2051" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="XPRO" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="XPRO" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="XPRO" pad="4"/>
<contactref element="CN2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="XPRO" pad="5"/>
<contactref element="CN2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="XPRO" pad="6"/>
<contactref element="CN2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="XPRO" pad="7"/>
<contactref element="CN2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="XPRO" pad="8"/>
<contactref element="CN2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
