<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="26.671828125" y1="2.5652" x2="50.616353125" y2="2.5652" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.616353125" y1="2.5652" x2="50.616353125" y2="55.8688875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.616353125" y1="55.8688875" x2="26.671828125" y2="55.8688875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.671828125" y1="55.8688875" x2="26.671828125" y2="2.5652" width="0" layer="20"/>
<text>SV</text>
<text>VCC</text>
<text>1</text>
<text>0</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>V</text>
<text>V</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>RST</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>Open Source</text>
<text>Made By Jorge</text>
<text>E.C.C</text>
<text>reset</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X06-CLEAN">
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="1X01-CLEANBIG">
</package>
<package name="2X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="E2-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.032 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit2">
<packages>
<package name="AVRISP">
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="_hhn_attiny25_45_85">
<description>&lt;h3&gt;ATMEL ATtiny 25 / 45 /48&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;Supplied Packages:&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;P&lt;/b&gt; &amp;nbsp; = PDIP 08 30mil&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;S&lt;/b&gt; &amp;nbsp; = SOIC 08 EIAJ 208mil&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;SS&lt;/b&gt; = SOIC 08 JEDEC 150mil&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;X&lt;/b&gt;&gt; &amp;nbsp; = TSSOP 08 4.4mm&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;Revisions / Changelog&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
&amp;bull; &amp;nbsp;5.0.0 [EAGLE 5]&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;

&lt;author&gt;
&lt;p&gt;&lt;u&gt;Author:&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
Dipl.-Ing. FH Rainer Bayer&lt;br /&gt;
HHN Hochschule Heilbronn (Heilbronn University), &lt;i&gt;rainer.bayer@hs-heilbronn.de&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
Ingenieurbüro ing-rb, &lt;i&gt;mail@ing-rb.de&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PDIP08_300MIL">
<description>&lt;b&gt;DIL08 300mil&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP3" library="adafruit" package="1X06-CLEAN" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ISP" library="adafruit2" package="AVRISP" value="AVRISP-6">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="_hhn_attiny25_45_85" package="PDIP08_300MIL" value="ATTINY85-20P"/>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="R0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="adafruit" package="1X06-CLEAN" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit2" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="adafruit2" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="adafruit2" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="adafruit2" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP10" library="adafruit" package="2X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP11" library="adafruit" package="2X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="E2-5" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="JP11" pad="7"/>
<contactref element="JP11" pad="8"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="JP10" pad="1"/>
<contactref element="JP10" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="JP11" pad="5"/>
<contactref element="JP11" pad="6"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="JP11" pad="3"/>
<contactref element="JP11" pad="4"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="JP10" pad="4"/>
<contactref element="JP10" pad="3"/>
<contactref element="ISP" pad="3"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="JP10" pad="5"/>
<contactref element="JP10" pad="6"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="JP10" pad="8"/>
<contactref element="JP10" pad="7"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="JP8" pad="3"/>
<contactref element="ISP" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="/RST">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="V">
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="9">
<contactref element="JP8" pad="5"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="8">
<contactref element="JP8" pad="6"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="7.">
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP11" pad="1"/>
<contactref element="JP11" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
