<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.635" y1="5.08" x2="3.175" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.175" y1="0.635" x2="79.375" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="79.375" y1="0.635" x2="89.205" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
<wire x1="89.205" y1="7.62" x2="89.205" y2="24.755" width="0" layer="20"/>
<wire x1="89.205" y1="24.755" x2="4.445" y2="24.765" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4.445" y1="24.765" x2="-0.635" y2="19.685" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.635" y1="19.685" x2="-0.635" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<text>Genesis V1</text>
<text>Crafted by Baixiao</text>
<text>Genesis V1.0</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>GND</text>
<text>+5V</text>
<text>D9</text>
<text>D10</text>
<text>D11</text>
<text>D12</text>
<text>D13</text>
<text>GND</text>
<text>AREF</text>
<text>GND</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>D8</text>
<text>D7</text>
<text>D6</text>
<text>D5</text>
<text>+5V</text>
<text>D4</text>
<text>D3</text>
<text>D2</text>
<text>D1</text>
<text>D0</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<text>RESET</text>
<text>EXT_RESET</text>
<text>D1</text>
<text>D0</text>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<text>Baixiao Huang</text>
</plain>
<libraries>
<library name="RBBB">
<description>Generated from &lt;b&gt;ByteseekerMini.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-project-lbr.ulp</description>
<packages>
<package name="ELECTROLYTIC_CAP">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="L4931_REGULATOR">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ATMEGA328">
</package>
<package name="POWER_JACK">
</package>
<package name="LED">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="RESISTOR">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="MOMENTARY_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02_HEADER">
</package>
<package name="RESONATOR">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA10-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA09-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="RBBB" package="ELECTROLYTIC_CAP" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="RBBB" package="ELECTROLYTIC_CAP" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="RBBB" package="ELECTROLYTIC_CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="RBBB" package="ELECTROLYTIC_CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="RBBB" package="L4931_REGULATOR" value="5V"/>
<element name="IC2" library="RBBB" package="ATMEGA328" value="ATMEGA328"/>
<element name="J1" library="RBBB" package="POWER_JACK" value="POWER_JACK&quot;"/>
<element name="JP1" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="RBBB" package="LED" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="RBBB" package="RESISTOR" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="RBBB" package="MOMENTARY_SWITCH" value=""/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA10-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA09-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA06-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="RBBB" package="1X02_HEADER" value="1X02_HEADER"/>
<element name="U$2" library="RBBB" package="RESONATOR" value="RESONATOR&quot;"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="GND"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="J1" pad="GNDBREAK"/>
<contactref element="J1" pad="GND"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="IN"/>
<contactref element="J1" pad="PWR"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="OUT"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="IC2" pad="23"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="IC2" pad="24"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="IC2" pad="25"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="IC2" pad="26"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="IC2" pad="27"/>
<contactref element="SV3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="IC2" pad="28"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D0/RX">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D1/TX">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D11">
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D12">
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D13">
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="SV2" pad="9"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="EXT_RESET">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
