<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.334" y1="31.772" x2="5.334" y2="6.064" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.334" y1="6.064" x2="7.334" y2="4.064" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="7.334" y1="4.064" x2="42.882" y2="4.064" width="0" layer="20"/>
<wire x1="42.882" y1="4.064" x2="44.882" y2="6.064" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="44.882" y1="6.064" x2="44.882" y2="32.026" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.882" y1="32.026" x2="42.882" y2="33.772" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="42.882" y1="33.772" x2="7.334" y2="33.772" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.334" y1="33.772" x2="5.334" y2="31.772" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>EFFDUB 2012</text>
<text>MUFFIN</text>
</plain>
<libraries>
<library name="_effdub_supply">
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="OCTOGON">
<description>&lt;b&gt;Octogonal Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="_effdub_IC">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="_effdub_passives">
<packages>
<package name="SMALL-5MM">
<description>&lt;b&gt;Small Box Cap&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1/4-WATT">
<description>&lt;b&gt;1/4-watt Resistor&lt;/b&gt;&lt;br&gt;</description>
</package>
<package name="ELEC-MED">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CERAMIC">
<description>&lt;b&gt;5mm x 3mm, 2.5mm lead spacing
&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="_effdub_diodes">
<packages>
<package name="DO35-3">
<description>&lt;B&gt;1N914 - STD&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="1N4001">
<description>&lt;b&gt;1N4001&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="_effdub_pot-trim">
<packages>
<package name="16MM">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;potentiometer for showing off-board connections</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="_effdub_logos">
<packages>
<package name="EDA_LOGO_SIMPLE_SM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="+9V" library="_effdub_supply" package="SQUARE" value="+9V(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="_effdub_supply" package="SQUARE" value="GND(T)"/>
<element name="OUT" library="_effdub_supply" package="OCTOGON" value="OUT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IN" library="_effdub_supply" package="OCTOGON" value="IN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="_effdub_IC" package="DIL08" value="4558"/>
<element name="C1" library="_effdub_passives" package="SMALL-5MM" value="10n"/>
<element name="R1" library="_effdub_passives" package="1/4-WATT" value="100K"/>
<element name="RX" library="_effdub_passives" package="1/4-WATT" value="1M"/>
<element name="R2" library="_effdub_passives" package="1/4-WATT" value="470K"/>
<element name="R3" library="_effdub_passives" package="1/4-WATT" value="10K"/>
<element name="D1" library="_effdub_diodes" package="DO35-3" value="1N914"/>
<element name="D2" library="_effdub_diodes" package="DO35-3" value="1N914"/>
<element name="C3" library="_effdub_passives" package="SMALL-5MM" value="100n"/>
<element name="VOL" library="_effdub_pot-trim" package="16MM" value="A100K"/>
<element name="R4" library="_effdub_passives" package="1/4-WATT" value="470K"/>
<element name="R5" library="_effdub_passives" package="1/4-WATT" value="470K"/>
<element name="C4" library="_effdub_passives" package="ELEC-MED" value="47u"/>
<element name="C5" library="_effdub_passives" package="ELEC-MED" value="47u"/>
<element name="D3" library="_effdub_diodes" package="1N4001" value="1N4001"/>
<element name="D4" library="_effdub_diodes" package="LED5MM" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="_effdub_passives" package="1/4-WATT" value="CLR"/>
<element name="FSW" library="_effdub_supply" package="OCTOGON" value="IN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="_effdub_logos" package="EDA_LOGO_SIMPLE_SM" value=""/>
<element name="C2" library="_effdub_passives" package="CERAMIC" value="470p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CX" library="_effdub_passives" package="SMALL-5MM" value="1n"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="RX" pad="2"/>
<contactref element="CX" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="RX" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="VOL" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="CX" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VR">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="VOL" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="VOL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="+9V" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="D4" pad="K"/>
<contactref element="FSW" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
