<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="68.504" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="68.504" y1="0" x2="68.504" y2="44.44" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="68.504" y1="44.44" x2="6" y2="44.44" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="9" x2="0" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="9" x2="6" y2="9" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="6" y1="9" x2="6" y2="44.5" width="0.2032" layer="20"/>
<text>RADOME ENVIRONMENTAL</text>
<text>SPAWARSYSCEN, ATLANTIC</text>
<text>SENSOR (ANTENNA) Ver 1.0</text>
<text>PN: JJ2BFE-A</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>CN2</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>IC1</text>
<text>IC2</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>CN1</text>
<text>4  3  2  1</text>
<text>4  3  2  1</text>
<hole x="4.45" y="4.45" drill="3.2"/>
<hole x="15" y="40" drill="3.2"/>
<hole x="64" y="4.45" drill="3.2"/>
<hole x="64" y="40" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X04-3.5MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="CPOL-RADIAL-10UF-25V">
</package>
<package name="AXIAL-5MM">
</package>
<package name="AXIAL-0.4">
<description>1/4W Resistor, 0.4" wide&lt;p&gt;

Yageo CFR series &lt;a href="http://www.yageo.com/pdf/yageo/Leaded-R_CFR_2008.pdf"&gt;http://www.yageo.com/pdf/yageo/Leaded-R_CFR_2008.pdf&lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="DIODE-ZENER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-7.6">
<description>&lt;b&gt;DO41&lt;/b&gt; 7.6mm x 2mm&lt;p&gt;
Source: http://www.diodes.com/datasheets/ds23001.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<packages>
<package name="78LXX">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="82B96">
<packages>
<package name="82B96DIP">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CN1" library="adafruit" package="1X04-3.5MM" value="1X4-3.5MM"/>
<element name="C1" library="SparkFun" package="CPOL-RADIAL-10UF-25V" value="10 MF"/>
<element name="C3" library="SparkFun" package="AXIAL-5MM" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="SparkFun" package="DIODE-ZENER" value="1N5245B">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO41-7.6" value="1N5819-B"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO41-7.6" value="1N5819-B"/>
<element name="IC1" library="v-reg" package="78LXX" value="78L33AC"/>
<element name="IC2" library="82B96" package="82B96DIP" value="82B96"/>
<element name="R1" library="SparkFun" package="AXIAL-0.4" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="SparkFun" package="AXIAL-0.4" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="SparkFun" package="AXIAL-0.4" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="SparkFun" package="AXIAL-0.4" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CN3" library="adafruit" package="1X04-3.5MM" value="1X4-3.5MM"/>
<element name="C4" library="SparkFun" package="AXIAL-5MM" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="SparkFun" package="AXIAL-5MM" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+12V">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="P$1"/>
<contactref element="C4" pad="P$1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="IN"/>
<contactref element="C2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="GND"/>
<contactref element="C3" pad="P$2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="P$2"/>
<contactref element="CN3" pad="4"/>
<contactref element="CN1" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="P$2"/>
<contactref element="C4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="CN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="CN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="C3" pad="P$1"/>
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
<contactref element="R4" pad="P$2"/>
<contactref element="CN3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="OUT"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
<contactref element="CN3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="P$1"/>
<contactref element="CN3" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
