<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="182.88" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="182.88" y1="0" x2="182.88" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="182.88" y1="55.88" x2="0" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55.88" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>+ FAN -</text>
<text>+ 40V -</text>
<text>A Quick CNC 4 Axis Controller</text>
<text>13  12  11  10  15  GND</text>
<text>B  B-  COM   A-  A</text>
<text>B  B-  COM   A-  A</text>
<text>B  B-  COM   A-  A</text>
<text>Order #52554</text>
<text>v1.0.0  - www.aquickcnc.com</text>
<text>NO PULLUPS</text>
<text>Vref = AMPS * 0.14</text>
<text>0.5 - 3 AMP PER COIL</text>
<text>12V VDC</text>
<text>MAX INPUT</text>
<text>P:/Users/AJ Quick/Documents/eagle/quickcnc-logo.bmp</text>
<text>X</text>
<text>X</text>
<text>Y</text>
<text>Z</text>
<text>Z</text>
<text>+ 40V -</text>
<text>MAX INPUT</text>
<text>Y</text>
<text>VR1</text>
<text>VR2</text>
<text>VR3</text>
<text>B  B-  COM   A-  A</text>
<text>A</text>
<text>A</text>
<text>VR4</text>
<text>PIN2=XDIR PIN3=XSTEP PIN4=YDIR PIN5=YSTEP</text>
<text>PIN6=ZDIR PIN7=ZSTEP PIN8=ADIR PIN9=ASTEP</text>
<hole x="2.54" y="53.34" drill="4.0004"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="4.0004"/>
<hole x="180.34" y="2.54" drill="4.0004"/>
<hole x="180.34" y="53.34" drill="4.0004"/>
<text>A Quick CNC 3 Axis DIY CNC Controller
Designed by AJ Quick - www.aquickcnc.com

Released as Open Source Hardware.
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike 3.0
Unported License. CC BY-SA 3.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="allegro">
<packages>
<package name="ZIP23-SLA">
<description>&lt;b&gt;Small molded power package&lt;/b&gt; ZIP-type 23-pin SLA package&lt;p&gt;
Source: 2821003.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="special">
<packages>
<package name="EDG-03">
<description>&lt;b&gt;DIP SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-net">
<packages>
<package name="RN-6">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR NETWORK&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-508">
<packages>
<package name="W237-6P">
<description>&lt;b&gt;WAGO SREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="W237-132">
<description>&lt;b&gt;WAGO SREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E5-10,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<packages>
<package name="C2.5-3">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 5 x 3 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Copal Trimmer Variable Resistor">
<packages>
<package name="COPAL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<packages>
<package name="B2,54">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<packages>
<package name="317TS">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-3m">
<packages>
<package name="PAK100/2500-26">
<description>&lt;b&gt;3M (TM) Pak 100 4-Wall Header&lt;/b&gt; Straight&lt;p&gt;
Source: 3M</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ohw-logo">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX1000_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="allegro" package="ZIP23-SLA" value="SLA7078M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="SLA7078MR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="87K4957"/>
</element>
<element name="SW1" library="special" package="EDG-03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN1" library="resistor-net" package="RN-6" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="TB1" library="con-wago-508" package="W237-6P" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="capacitor-wima" package="C2.5-3" value=""/>
<element name="C2" library="capacitor-wima" package="C2.5-3" value=""/>
<element name="VR1" library="Copal Trimmer Variable Resistor" package="COPAL" value="COPAL"/>
<element name="TP1" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="E5-10,5" value="100uF+">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="allegro" package="ZIP23-SLA" value="SLA7078M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="SLA7078MR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="87K4957"/>
</element>
<element name="SW2" library="special" package="EDG-03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN2" library="resistor-net" package="RN-6" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="TB2" library="con-wago-508" package="W237-6P" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="capacitor-wima" package="C2.5-3" value=""/>
<element name="C4" library="capacitor-wima" package="C2.5-3" value=""/>
<element name="U$2" library="Copal Trimmer Variable Resistor" package="COPAL" value="COPAL"/>
<element name="TP2" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="IC3" library="allegro" package="ZIP23-SLA" value="SLA7078M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="SLA7078MR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="87K4957"/>
</element>
<element name="SW3" library="special" package="EDG-03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN3" library="resistor-net" package="RN-6" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="TB3" library="con-wago-508" package="W237-6P" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="capacitor-wima" package="C2.5-3" value=""/>
<element name="C6" library="capacitor-wima" package="C2.5-3" value=""/>
<element name="U$3" library="Copal Trimmer Variable Resistor" package="COPAL" value="COPAL"/>
<element name="TP3" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="E5-10,5" value="100uF+">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TB4" library="con-wago-508" package="W237-6P" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="RN4" library="resistor-net" package="RN-6" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="TB5" library="con-wago-508" package="W237-132" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="TB6" library="con-wago-508" package="W237-132" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC4" library="v-reg" package="317TS" value="LM317HV">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/10" value="720">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/10" value="240">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC5" library="v-reg" package="317TS" value="LM317HV">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="capacitor-wima" package="C2.5-3" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/10" value="2000">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/10" value="240">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="E5-10,5" value="100uF+">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library="capacitor-wima" package="C2.5-3" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="5V" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="X1" library="con-3m" package="PAK100/2500-26" value="2526-">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="14" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="16" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="17" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC6" library="allegro" package="ZIP23-SLA" value="SLA7078M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="SLA7078MR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="87K4957"/>
</element>
<element name="SW4" library="special" package="EDG-03" value=""/>
<element name="RN5" library="resistor-net" package="RN-6" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="TB7" library="con-wago-508" package="W237-6P" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="capacitor-wima" package="C2.5-3" value=""/>
<element name="C13" library="capacitor-wima" package="C2.5-3" value=""/>
<element name="VR2" library="Copal Trimmer Variable Resistor" package="COPAL" value="COPAL"/>
<element name="TP4" library="testpad" package="B2,54" value="TPB2,54">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="E5-10,5" value="100uF+">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="ohw-logo" package="OSHW_FILLX1000_NOTEXT" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$4">
<contactref element="RN1" pad="5"/>
<contactref element="SW1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="RN1" pad="6"/>
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="RN4" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="5V" pad="TP"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
<contactref element="RN2" pad="1"/>
<contactref element="RN3" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="14"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="RN5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="TB4" pad="6"/>
<contactref element="TB5" pad="2"/>
<contactref element="TB6" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="VR1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="U$3" pad="P$3"/>
<contactref element="SW2" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="2"/>
<contactref element="SW2" pad="3"/>
<contactref element="SW3" pad="1"/>
<contactref element="SW3" pad="2"/>
<contactref element="SW3" pad="3"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="26"/>
<contactref element="X1" pad="24"/>
<contactref element="X1" pad="22"/>
<contactref element="X1" pad="20"/>
<contactref element="X1" pad="18"/>
<contactref element="X1" pad="16"/>
<contactref element="X1" pad="14"/>
<contactref element="X1" pad="12"/>
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="IC6" pad="12"/>
<contactref element="SW4" pad="1"/>
<contactref element="SW4" pad="2"/>
<contactref element="SW4" pad="3"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="17"/>
<contactref element="VR2" pad="P$3"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="15"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="TB1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="TB1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="TB1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="TB1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="VR1" pad="P$2"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SW1" pad="6"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="RN2" pad="5"/>
<contactref element="SW2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="RN2" pad="6"/>
<contactref element="SW2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="TB2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="TB2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC2" pad="23"/>
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="TB2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="21"/>
<contactref element="TB2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="SW2" pad="6"/>
<contactref element="RN2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="RN3" pad="5"/>
<contactref element="SW3" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="RN3" pad="6"/>
<contactref element="SW3" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="TB3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="TB3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC3" pad="23"/>
<contactref element="IC3" pad="22"/>
<contactref element="TB3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC3" pad="20"/>
<contactref element="IC3" pad="21"/>
<contactref element="TB3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
<contactref element="TP3" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="SW3" pad="6"/>
<contactref element="RN3" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="TB6" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="TB4" pad="1"/>
<contactref element="RN4" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="TB4" pad="2"/>
<contactref element="RN4" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="TB4" pad="3"/>
<contactref element="RN4" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="TB4" pad="4"/>
<contactref element="RN4" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="TB4" pad="5"/>
<contactref element="RN4" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="14" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="16" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="17" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="RN1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="RN2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="RN2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="RN3" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="X1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="RN1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="X1" pad="11"/>
<contactref element="RN3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="RN5" pad="5"/>
<contactref element="SW4" pad="5"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="RN5" pad="6"/>
<contactref element="SW4" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="TB7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="TB7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="IC6" pad="23"/>
<contactref element="IC6" pad="22"/>
<contactref element="TB7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="IC6" pad="20"/>
<contactref element="IC6" pad="21"/>
<contactref element="TB7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="IC6" pad="13"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="VR2" pad="P$2"/>
<contactref element="TP4" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="SW4" pad="6"/>
<contactref element="RN5" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="RN5" pad="3"/>
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="X1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="RN5" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="16"/>
<contactref element="X1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="+24V">
<contactref element="IC6" pad="11"/>
<contactref element="TB7" pad="4"/>
<contactref element="TB7" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="TB3" pad="4"/>
<contactref element="TB3" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="TB2" pad="4"/>
<contactref element="TB2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="TB1" pad="4"/>
<contactref element="TB1" pad="3"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="C14" pad="+"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="TB5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
