<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="39.04" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.04" y1="0" x2="39.04" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.04" y1="25.39" x2="0" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.39" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>KO4XL Aug 2014</text>
<text>KO4XL Aug 2014</text>
<text>-</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="0204V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 2.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 12 mm</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="_brr-adafruit">
<packages>
<package name="0204V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 2.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="_brr-switch">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt, Siemens, C&amp;K, ITT, and others&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="M9040P2">
<description>&lt;b&gt;TOGGLE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P1-17Y">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="P1-13">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R4" library="adafruit" package="0204V" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="0207/12" value="51">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="0207/12" value="51">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="0207/12" value="51">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="_brr-adafruit" package="0204V" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C025-024X044" value="0.1 uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1A" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="0T"/>
<element name="L1B" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="5T"/>
<element name="L1C" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="25T"/>
<element name="S1" library="_brr-switch" package="M9040P2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TX" library="testpad" package="P1-17Y" value="TPPAD1-17Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TGND" library="testpad" package="P1-17Y" value="TPPAD1-17Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANT" library="testpad" package="P1-17Y" value="TPPAD1-17Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AGND" library="testpad" package="P1-17Y" value="TPPAD1-17Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP1" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP3" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP4" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP5" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP6" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="TGND" pad="TP"/>
<contactref element="AGND" pad="TP"/>
<contactref element="TP4" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="S1" pad="5"/>
<contactref element="TX" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="ANT" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="S1" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
<contactref element="TP5" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="L1A" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
<contactref element="TP3" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="L1B" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="TP6" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="L1C" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
