<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="10" y1="58" x2="63.27" y2="58" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="63.27" y1="58" x2="63.27" y2="36" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="63.27" y1="36" x2="10" y2="36" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="10" y1="36" x2="10" y2="58" width="0.4064" layer="20"/>
<text>BENTZI 
SHOORAKI</text>
<text>nRF24 RPI 
adapter</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-samtec">
<description>&lt;b&gt;Samtec Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SSW-120-02-S-D">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST SOCKET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec SSW.pdf</description>
</package>
<package name="SSW-104-02-S-D">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST SOCKET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec SSW.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="0805-THM">
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-samtec" package="SSW-120-02-S-D" value="SSW-120-02-S-D">
<attribute name="OC_NEWARK" value="11P9639"/>
<attribute name="MPN" value="SSW-120-02-S-D"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X2" library="con-samtec" package="SSW-104-02-S-D" value="SSW-104-02-S-D">
<attribute name="OC_NEWARK" value="11P9382"/>
<attribute name="MPN" value="SSW-104-02-S-D"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1668346"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="0805-THM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="0805-THM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RED" library="adafruit" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GREEN" library="adafruit" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="X1" pad="14"/>
<contactref element="X1" pad="25"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="RED" pad="K"/>
<contactref element="GREEN" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="RED" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="GREEN" pad="A"/>
</signal>
<signal name="CE">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="X2" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="CSN">
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="X2" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="GPIO18">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="GPIO17">
<contactref element="X1" pad="11"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
