<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="37.4525" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.4525" y1="0" x2="37.4525" y2="13.6425" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.4525" y1="13.6425" x2="0" y2="13.6425" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="13.6425" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>50</text>
<text>50</text>
<text>51</text>
<text>51</text>
<text>52</text>
<text>52</text>
<text>53</text>
<text>53</text>
<text>Quad EEprom Bank rev1A</text>
<text>Luke Andrews 2014</text>
<text>Designed for atmel i2c eeprom</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Atmel_By_element14_Batch_1-00">
<description>Developed by element14 :&lt;br&gt;
element14 CAD Library consolidation.ulp
at 27/07/2012 14:02:49</description>
<packages>
<package name="SOIC127P600X175-8N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SJ">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP18SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="A" library="Atmel_By_element14_Batch_1-00" package="SOIC127P600X175-8N" value="AT24C512BN-SH-B">
<attribute name="PACKAGE" value="SOIC-8"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="-"/>
<attribute name="MPN" value="AT24C512BN-SH-B"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Atmel"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1455014"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A0" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A1" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A2" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B" library="Atmel_By_element14_Batch_1-00" package="SOIC127P600X175-8N" value="AT24C512BN-SH-B">
<attribute name="PACKAGE" value="SOIC-8"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="-"/>
<attribute name="MPN" value="AT24C512BN-SH-B"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Atmel"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1455014"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B0" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B1" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B2" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C" library="Atmel_By_element14_Batch_1-00" package="SOIC127P600X175-8N" value="AT24C512BN-SH-B">
<attribute name="PACKAGE" value="SOIC-8"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="-"/>
<attribute name="MPN" value="AT24C512BN-SH-B"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Atmel"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1455014"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C0" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D" library="Atmel_By_element14_Batch_1-00" package="SOIC127P600X175-8N" value="AT24C512BN-SH-B">
<attribute name="PACKAGE" value="SOIC-8"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="-"/>
<attribute name="MPN" value="AT24C512BN-SH-B"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Atmel"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1455014"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D0" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WPA" library="testpad" package="TP18SQ" value="TPTP18SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WPB" library="testpad" package="TP18SQ" value="TPTP18SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WPC" library="testpad" package="TP18SQ" value="TPTP18SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WPD" library="testpad" package="TP18SQ" value="TPTP18SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="A0" pad="2"/>
<contactref element="A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="A1" pad="2"/>
<contactref element="A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="A2" pad="2"/>
<contactref element="A" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="B0" pad="2"/>
<contactref element="B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="B" pad="2"/>
<contactref element="B1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C0" pad="2"/>
<contactref element="C" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="D0" pad="2"/>
<contactref element="D" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="A" pad="8"/>
<contactref element="B" pad="8"/>
<contactref element="C" pad="8"/>
<contactref element="D" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="A0" pad="1"/>
<contactref element="A1" pad="1"/>
<contactref element="A2" pad="1"/>
<contactref element="B" pad="3"/>
<contactref element="B2" pad="2"/>
<contactref element="B2" pad="1"/>
<contactref element="B0" pad="1"/>
<contactref element="B1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C0" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="D" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="D" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="D0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="A" pad="4"/>
<contactref element="B" pad="4"/>
<contactref element="C" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="D" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="A" pad="5"/>
<contactref element="D" pad="5"/>
<contactref element="B" pad="5"/>
<contactref element="C" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="A" pad="7"/>
<contactref element="WPA" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="B" pad="7"/>
<contactref element="WPB" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="C" pad="7"/>
<contactref element="WPC" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="D" pad="7"/>
<contactref element="WPD" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="A" pad="6"/>
<contactref element="D" pad="6"/>
<contactref element="C" pad="6"/>
<contactref element="B" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
