<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="25" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25" y1="0" x2="25" y2="21" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25" y1="21" x2="18.5" y2="27.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.5" y1="27.5" x2="6.5" y2="27.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.5" y1="27.5" x2="0" y2="21" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>onyxrobots.com</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxstream">
<description>&lt;b&gt;MaxSream&lt;/b&gt; XBee Products&lt;p&gt;
http://www.maxstream.net</description>
<packages>
<package name="XBEE">
<description>&lt;b&gt;XBEE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.maxstream.net/products/xbee/datasheet_XBee_OEM_RF-Modules.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ESP8266" library="pinhead" package="2X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="XB1" library="maxstream" package="XBEE" value="XBEE">
<attribute name="OC_NEWARK" value="34R5507"/>
<attribute name="MPN" value="XBP24-Z7UIT-004"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1751799"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="DIN">
<contactref element="ESP8266" pad="1"/>
<contactref element="XB1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="XB1" pad="10"/>
<contactref element="ESP8266" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="ESP8266" pad="2"/>
<contactref element="XB1" pad="1"/>
<contactref element="ESP8266" pad="6"/>
<contactref element="ESP8266" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="XB1" pad="2"/>
<contactref element="ESP8266" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
