<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="22.53" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.53" y1="0" x2="22.53" y2="17.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.53" y1="17.77" x2="0" y2="17.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.77" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>PB</text>
<text>B</text>
<text>A</text>
<text>Gnd</text>
<text>PB</text>
<text>B</text>
<text>A</text>
<text>Gnd</text>
<text>KO4XL Aug '14</text>
<text>KO4XL Aug '14</text>
</plain>
<libraries>
<library name="switch-alps">
<description>ALPS Switch from Markus Faust &amp;lt;mfaust@htwm.de&amp;gt;&lt;p&gt;
Source: EC12E.scr from eagle.support.ger on news.cadsoft.de at 08.10.2007</description>
<packages>
<package name="ALPS_EC12E_SW">
<description>ALPS rotary encoder&lt;br&gt;
EC12E series with push-on switch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SW1" library="switch-alps" package="ALPS_EC12E_SW" value="EC12E_SW">
<attribute name="OC_NEWARK" value="74M1068"/>
<attribute name="MPN" value="EC12E2424407"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1520813"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="SW1" pad="C"/>
<contactref element="SW1" pad="E"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A">
<contactref element="SW1" pad="A"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="SW1" pad="B"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB">
<contactref element="SW1" pad="D"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
