<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="35.56" y1="69.538915625" x2="35.56" y2="19.81905" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="19.81905" x2="40.13905" y2="15.24" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="40.13905" y1="15.24" x2="60.1316375" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.1316375" y1="15.24" x2="64.44" y2="19.5483625" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="64.44" y1="19.5483625" x2="64.44" y2="70.524084375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="64.44" y1="70.524084375" x2="60.044084375" y2="74.92" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="60.044084375" y1="74.92" x2="40.941084375" y2="74.92" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.941084375" y1="74.92" x2="35.56" y2="69.538915625" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>3v3 01</text>
<text>SDA1/I2C 03</text>
<text>SCL1/I2C 05</text>
<text>GCLK 07</text>
<text>GND 09</text>
<text>GPIO17 11</text>
<text>GPIO27 13</text>
<text>GPIO22 15</text>
<text>3v3 17</text>
<text>SPI_MOSI 19</text>
<text>SPI_MISO 21</text>
<text>SPI_CLK 23</text>
<text>GND 25</text>
<text>I2C ID 27</text>
<text>GPIO05 29</text>
<text>GPIO06 31</text>
<text>GPIO13 33</text>
<text>GPIO19 35</text>
<text>GPIO26 37</text>
<text>GND 39</text>
<text>02 5v0</text>
<text>04 5v0</text>
<text>06 GND</text>
<text>08 TXD0</text>
<text>10 RXD0</text>
<text>12 GPIO18</text>
<text>14 GND</text>
<text>16 GPIO23</text>
<text>18 GPIO24</text>
<text>20 GND</text>
<text>22 GPIO25</text>
<text>24 SPI-CE0</text>
<text>26 SPI_CE1</text>
<text>28 ID_SC</text>
<text>30 GND</text>
<text>32 GPIO12</text>
<text>34 GND</text>
<text>36 GPIO16</text>
<text>38 GPIO20</text>
<text>40 GPIO21</text>
<text>RPi2 I/O
KEYFOB</text>
<text>Rev 1</text>
<hole x="59.69" y="71.12" drill="3.2"/>
<text>RASPBERRY PI 1</text>
<text>RASPBERRY PI 2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X20">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="WISPtech">
<packages>
<package name="WISPTECH-400">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X20" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="WISPtech" package="WISPTECH-400" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="25"/>
<contactref element="JP1" pad="39"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
<contactref element="JP1" pad="30"/>
<contactref element="JP1" pad="34"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
