<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.143" y1="-0.1016" x2="1.143" y2="19.9644" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="1.143" y1="19.9644" x2="1.8542" y2="20.6756" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="1.8542" y1="20.6756" x2="22.8727" y2="20.7264" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="1.0922" y1="-0.1016" x2="1.143" y2="-0.1016" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="1.143" y1="-0.1016" x2="18.7325" y2="-0.1016" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="18.7325" y1="-0.1016" x2="22.8727" y2="4.0894" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="22.8727" y1="20.7264" x2="22.8727" y2="4.0894" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="CRYSTAL-SMD-5X3">
</package>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="1X08">
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EIA3216">
</package>
<package name="QFN20">
</package>
<package name="PAD.03X.05">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="J502-ND-142-0701-801/806">
<description>&lt;b&gt;SMA 50 Ohm&lt;/b&gt; Board Thickness &lt;b&gt;0.062&lt;/b&gt; Inch, End Launch Jack Receptacle&lt;p&gt;
Johnson Components&lt;br&gt;
Source: www.johnsoncomponents.com .. J502-ND.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="Q1" library="SparkFun" package="CRYSTAL-SMD-5X3" value="16MHz"/>
<element name="L1" library="SparkFun" package="C0402" value="3.9nH"/>
<element name="C1" library="SparkFun" package="C0402" value="22pF"/>
<element name="C2" library="SparkFun" package="C0402" value="22pF"/>
<element name="R1" library="SparkFun" package="C0402" value="1M"/>
<element name="R2" library="SparkFun" package="C0402" value="22K"/>
<element name="C3" library="SparkFun" package="C0402" value="33nF"/>
<element name="L2" library="SparkFun" package="C0402" value="2.7nH">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="SparkFun" package="C0402" value="2.2nF"/>
<element name="C5" library="SparkFun" package="C0402" value="4.7pF"/>
<element name="C6" library="SparkFun" package="C0402" value="1.0pF"/>
<element name="C7" library="SparkFun" package="C0402" value="1.5pF"/>
<element name="C8" library="SparkFun" package="C0402" value="10nF"/>
<element name="C9" library="SparkFun" package="C0402" value="1nF"/>
<element name="L3" library="SparkFun" package="C0402" value="8.2nH"/>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="SparkFun" package="SOT23-5" value="3.3V"/>
<element name="C10" library="SparkFun" package="EIA3216" value="10uF"/>
<element name="U1" library="SparkFun" package="QFN20" value="NRF24L01SMD"/>
<element name="TP1" library="SparkFun" package="PAD.03X.05" value=""/>
<element name="X1" library="con-coax" package="J502-ND-142-0701-801/806" value="SMA-142-0701-801/806">
<attribute name="OC_NEWARK" value="90F2624"/>
<attribute name="MPN" value="142-0701-801"/>
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1608592"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="0"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="G@1"/>
<contactref element="X1" pad="G@2"/>
<contactref element="X1" pad="G@3"/>
<contactref element="X1" pad="G@4"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="C"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="C10" pad="A"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="TP1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="CE">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CSN">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="IQR">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RAW">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
