<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-0.9" x2="42.49" y2="-0.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="42.49" y1="-0.9" x2="42.49" y2="19.97" width="0" layer="20"/>
<wire x1="42.49" y1="19.97" x2="0" y2="19.97" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-0.9" x2="0" y2="19.97" width="0" layer="20"/>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>CLK</text>
<text>DIN</text>
<text>/CS</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>/CS</text>
<text>DOUT</text>
<text>CLK</text>
<text>© 2011 www.volpinprops.net</text>
<text>© 2011 www.volpinprops.net</text>
<text>TOP -&gt; BOTTOM</text>
<text>LEFT -&gt; RIGHT</text>
<text>CATHODE</text>
<text>ANODE</text>
<hole x="7.4" y="7.7" drill="3.2"/>
<hole x="36" y="7.7" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="maxim-5">
<packages>
<package name="SO24W">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wide body 7.5 mm/JEDEC MO-119AA</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<packages>
<package name="10X05MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://ecommas.tycoelectronics.com .. ENG_CD_640456_W.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<packages>
<package name="C2.5-2">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 5 x 2.5 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="INPUT" library="con-amp" package="10X05MTA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="OUTPUT" library="con-amp" package="10X05MTA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/7" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="capacitor-wima" package="C2.5-2" value=".1uf">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="capacitor-wima" package="C2.5-2" value="10uf">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="maxim-5" package="SO24W" value="MAX7221CWG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="INPUT" pad="2"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="INPUT" pad="1"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="INPUT" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="INPUT" pad="4"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="INPUT">
<contactref element="INPUT" pad="5"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="OUTPUT" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
